|  |
| --- |
| **Техническое задание на поставку** **технологического оборудования для пищеблока** |
| Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие |
| **Котел пищеварочный электрический КПЭМ-600-ОР или эквивалент 1 шт.** |
| Наименование показателя, технического,функционального параметра |
| **Основные характеристики:**Подключение 380 В Формат опрокидывающийсяОпрокидывание ручное Объем 60 лДиаметр котла 425 мм Температурный режим от 0 до 100 °CКоличество ТЭНов 3 шт. Ширина 962 ммГлубина 639 мм Высота 1140 ммВес (без упаковки) 87 кгВарочный котел с функцией опрокидывания предназначен для приготовления вторых и третьих блюд, бульонов, соусов и десертов, а также для кипячения воды на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания. Модель оснащена механической панелью управления.Конструкция и варочный сосуд выполнены из аустенитной нержавеющей стали AISI 304.В комплект поставки входит монтажная бетонируемая в пол рама.**Режимы работы котла:**-Слабый-Средний-СильныйОсобенности:Ручной залив водыСлив готового продукта путем ручного опрокидывания варочного сосуда с помощью ручного приводаКран залива воды в варочный сосудКрышка оснащена фиксаторами для закрепления в верхнем положенииДополнительные характеристики:Номинальная потребляемая мощность: 9,1 кВтВремя разогрева воды в сосуде: 45 мин. |
| **Мармит для первых блюд ПМЭС -70 КМ или эквивалент 1 шт.** |
| Технические параметры:Основные характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Линия раздачи | Аста |
| Ширина | 1120 мм |
| Глубина | от 705 до 1030 мм |
| Высота | 1240 мм |
| Вес (без упаковки) | 77 кг |

ОписаниеМармит  предназначен для демонстрации, кратковременного хранения и поддержания первых блюд в горячем состоянии в составе линий раздач на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена регулируемыми по высоте ножками.Конструкция выполнена из нержавеющей стали.**Особенности:*** Мармит первых блюд - 2 конфорки с регулировкой мощности ступенчатым переключателем
* Полка над мармитом с подсветкой для выкладки блюд
* Направляющие для подносов входят в комплект поставки

**Дополнительные характеристики:*** Демонстрационная площадь: 0,34 м2
* Время разогрева до рабочей температуры: 20 мин.
* Напряжение: 380 В
* Потребляемая мощность: 2,141 кВт
* Диаметр конфорки: 220 мм

 |
| **Мармит вторых блюд ПМЭС-700КМ-60 или эквивалент 1 шт.** |
| Технические параметры:Номинальная потребляемая мощность, кВт 1.212Номинальное напряжение, В 230Количество ламп освещения, шт. 1Количество ТЭН-ов/ПЭН-ов, шт. 3Время разогрева до рабочей температуры, мин, при работе вхолостую 20Температура воздуха в ванне, °С, не более +85Комплект гастроемкостей 1x GN1/1x150, 2x GN1/2x150, 3x GN1/3x150Габаритные размеры, мм 1120x705(1030)x1484Масса, кг 81Описание:- "сухой" нагрев;- 2 полки,- нейтральный шкаф для хранения инвентаря (с дверками),- LED-подсветка - экономичность и ровный комфортный свет без пульсации,- направляющие без стыков - мы позаботились о качестве сервиса в Вашем кафе: супы и напитки не прольются во время движения подноса (идут в комплекте),- регулируемые по высоте ножки.Мармит Abat ПМЭС-70КМ-60 предназначен для демонстрации, кратковременного хранения и поддержания вторых блюд в горячем состоянии в составе линий раздач на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена регулируемыми по высоте ножками.Конструкция выполнена из нержавеющей стали. |
| **Плита электрическая ЭП-6ЖШ-Э или эквивалент 1 шт.** |
| Длина, мм 1475 Ширина, мм. 895 Высота, мм 860 Напряжение, В 220/380 Потребляемая мощность, кВт 22.8 Вес нетто, кг 215 Температурный режим, °C до 460 Панель управления Электромеханическая Количество конфорок 6 Размер конфорок, мм 295x417 Время разогрева, мин. 30 Конфорка Чугунная Материал корпуса Нержавеющая сталь **Характеристика:**- размер шести чугунных конфорок 6х295х417мм; - потребляемая мощность конфорок 3кВт;- площадь жарочной поверхности 0,72м²; - рабочая температура конфорок до 480°C за 30мин;- мощность жарочного шкафа 4,8кВт; - температура жарочного шкафа от 20 до 270°C;- разогрев жарочного шкафа до 240°C за 30мин; - размер жарочного шкафа 538х535х290мм (эмаль);- комплектация при поставке три противня 530х470х30мм (эмаль);- аварийный терморегулятор; - раздельная регулировка мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов в жарочном шкафу; - регулируемые по высоте ножки. |
| Плита электрическая используется для приготовления различных блюд в наплитной посуде, а также для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы и овощей в различных заведениях общепита. В качестве нагревательных элементов используются чугунные конфорки. Они оснащены двумя ТЭНами, которые обеспечивают равномерный и быстрый нагрев конфорок и гарантируют долговременный срок службы. Конфорки образуют ровную поверхность, что обеспечивает удобное и легкое перемещение наплитной посуды. Внизу — жарочный шкаф с одним противнем и одной решеткой GN 2/1, изготовленные из нержавеющего металла. Мощность нижних и верхних блоков ТЭНов духовки регулируется отдельно. В шкаф встроен аварийный терморегулятор, который предохраняет его от перегрева свыше 300 °С. Ножки плиты электрической 6-ти конфор. Особенности: 7-позиционные пакетные переключатели: 8 шт. Площадь конфорок: 0,72 м? Время разогрева до максимальной температуры конфорок: 30 мин. Номинальная мощность жарочного шкафа: кВт 4,8 кВт Внутренние размеры жарочного шкафа: 538x535x290 мм Рабочий диапазон температуры духовки: 65-270 °С Ножки, регулируемые по высоте Нет увлажнения и конвекции  |
| **Гарантийное обслуживание** | Гарантия на поставляемое оборудование не менее 12 месяцев с обслуживанием в сервисном центре |
| Поставляемый материал должен соответствовать нормативному документу каждого марка размера (ГОСТ, ТУ), маркировка и упаковка должны соответствовать требованиям нормативного документа (ГОСТ, ТУ) каждого материала. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения (в соответствии с ГОСТами). **Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.)**Должен быть предоставлен полный комплект документации на бумажном носителе согласно установленных форм (товарная накладная ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ, счет-фактура, счет, сертификат качества на русском языке с синей печатью Поставщика, не позднее даты поставки продукции).Возможность поставки продукции, менее транзитных заводских норм, т.е. в соответствии с потребностью Поставщика.Объем поставок является предварительным и уточняется Покупателем по текущей потребности. Покупатель самостоятельно определяет периодичность поставок, а так же количество и ассортимент.Продукция, не затребованная до конца действия договора, не будет оплачена Покупателем, и не будет поставляться Поставщиком.Поставка продукции должна быть новой с соблюдением гарантийных сроков хранения согласно нормативных документов. При поставке некачественного материала, за не соблюдение сроков поставки Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Россия, 627016, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пионерская д.75, ул. Новикова д. 19 |
| Условия доставки | Доставка входит в стоимость цены договора, погрузка и выгрузка товара осуществляется поставщиком |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 20 рабочих дней с момента подписания договора |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, пуско-наладку (шефмонтаж), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В общую цену товара включены: НДС, стоимость тары и упаковки, расходы по погрузке и разгрузке товара, все транспортные расходы по доставке товара «ПОКУПАТЕЛЮ». |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставка товара осуществляется без предоплаты, оплата производится «ПОКУПАТЕЛЕМ» в течении 20 рабочих дней после получения продукции на склад «ПОКУПАТЕЛЯ» и подписания акта приема передачи |
| **Предоставление приоритета отечественным товарам** | **В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.** |

Завхоз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Г. Каратыгина