Уважаемая Наталья Алексеевна, на Ваш запрос № 356 об уточнении параметров направляю следующую информацию:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Элемент ограждения | Описание из документации | Вопрос | Ответ |
| Столб | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 60х40 мм, толщина стенки 1,5 мм (RAL 6005 цвет зеленый) | Просим уточнить:1. Высоту столбов.
 | Высота столбов не менее 3000 мм |
| Крепеж | Комплект крепления | Просим уточнить:1. Тип крепежа: Скоба/саморез, скоба/болт, скоба/винт или хомуты.
 | Тип крепежа: скоба/саморез |
| Калитка | Калитка размер не менее 2030\*1000 ( RAL 6005 цвет зеленый) | Просим уточнить:1. Сечение рамы калитки.
2. Сечение опорных столбов калитки.
3. Диаметр прутка и размер ячейки панели заполнения калитки.
4. Комплектация: петли регулируемые или нет, замок, ответная планка и т.д.
5. Материал изготовления опорных столбов калитки горячеоцинкованный металл или черный.
 | 1. Сечение рамы калитки - 60\*40\*1,5 мм2. Сечение опорных столбов калитки – 60\*60\*2 мм3. Диаметр прутка и размер ячейки панели заполнения калитки – Диаметр прутка не менее 3,8 мм, размер ячейки заполнения калитки 50\*200 мм4. Комплектация: петли регулируемые, замок врезной.5. Материал изготовления опорных столбов калитки - Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 60х40 мм, толщина стенки 1,5 мм |