Уважаемая Наталья Алексеевна, на Ваш запрос № 356 об уточнении параметров направляю следующую информацию:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Элемент ограждения | Описание из документации | Вопрос | Ответ |
| Столб | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 60х40 мм, толщина  стенки 1,5 мм (RAL 6005 цвет зеленый) | Просим уточнить:   1. Высоту столбов. | Высота столбов не менее 3000 мм |
| Крепеж | Комплект крепления | Просим уточнить:   1. Тип крепежа: Скоба/саморез, скоба/болт, скоба/винт или хомуты. | Тип крепежа: скоба/саморез |
| Калитка | Калитка размер не менее 2030\*1000 ( RAL 6005 цвет зеленый) | Просим уточнить:   1. Сечение рамы калитки. 2. Сечение опорных столбов калитки. 3. Диаметр прутка и размер ячейки панели заполнения калитки. 4. Комплектация: петли регулируемые или нет, замок, ответная планка и т.д. 5. Материал изготовления опорных столбов калитки горячеоцинкованный металл или черный. | 1. Сечение рамы калитки - 60\*40\*1,5 мм  2. Сечение опорных столбов калитки  – 60\*60\*2 мм  3. Диаметр прутка и размер ячейки панели заполнения калитки –  Диаметр прутка не менее 3,8 мм, размер ячейки заполнения калитки 50\*200 мм  4. Комплектация: петли регулируемые, замок врезной.  5. Материал изготовления опорных столбов калитки - Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 60х40 мм, толщина стенки 1,5 мм |