**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Кравцова**

**" \_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.**

**Техническое задание**

**на выполнение работ по организации пространства помещений (общестроительные работы) здания МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова», г. Покачи, ул. Мира, 6/1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Перечень основных****мероприятий** | **Основные данные и требования** |
| 1 | Месторасположениеобъекта | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Покачи ул. Мира, 6/1. |
| 2 | Наименование объекта | МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова». |
| 3 | Описание работ | Выполнение работ по организации пространства помещений (общестроительные работы) здания. |
| 4 | Цель проведения работ | Модернизация существующей библиотеки с учетом современных тенденций – создание единого, открытого, многофункционального пространства для чтения, общения, учебы, проведения досуга. |
| 5 | Сроки выполнения работ | До 04.07.2022 г. со дня заключения договора. |
| 6 | Общая характеристика объекта | Здание МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова».Общая площадь помещений S-827,30 м2. |
| 7 | Требования к производству работ | Подрядчик допускается к выполнению работ при наличии полного комплекта разрешительной документации, согласованной с МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова»;Подрядчик должен выполнять требования законодательства:- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об охране окружающей среды";- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;- СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001. -Монтаж перегородок из ГКЛ по металлокаркасу с утеплителем выполнять согласно    СП 163.1325800.2014 «Свод правил. Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа». - Отделочные работы выполнять согласно «СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр) (ред. от 12.11.2018). - Устройство подвесных потолков типа армстронг по каркасу из оцинкованного профиля выполнять согласно ГОСТ Р 58324-2018. «Национальный стандарт Российской Федерации. Потолки подвесные. Общие технические условия» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 18.12.2018 N 1123-ст). -Устройство самовыравнивающейся напольной стяжки выполнить согласно ГОСТ 31358-2019 «Межгосударственный стандарт. Смеси сухие строительные напольные. Технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.12.2019 N 1413-ст). - Устройство напольного покрытия из керамической плитки выполнить согласно ГОСТ 13996-2019 «Межгосударственный стандарт. Плитки керамические. Общие технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.10.2019 N 1017-ст). - Устройство напольного покрытия из линолеума выполнить согласно ГОСТ 7251-2016. «Межгосударственный стандарт. Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.11.2016 N 1658-ст). - Устройство деревянных декоративных перегородок выполнить согласно СП 64.13330.2017. «Свод правил. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80» (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 129/пр) (ред. от 30.01.2019). - Устройство декоративной стенки выполнить согласно «СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр) (ред. от 12.11.2018).  Срок гарантии на выполненные работы не менее 5 лет. |
| 8 | Порядок выполнения работ | - Монтаж перегородок из ГКЛ по металлокаркасу с утеплителем;- Отделочные работы;- Устройство деревянных декоративных перегородок;- Устройство декоративной стенки;- Устройство подвесных потолков типа армстронг по каркасу из оцинкованного профиля;- Устройство самовыравнивающейся напольной стяжки;- Устройство напольного покрытия из керамической плитки;- Устройство напольного покрытия из линолеума; |
| 9 | Требования к персоналу. | Работы выполняются специально обученным персоналом Подрядчика, с опытом выполнения соответствующих видов работ.Количество и квалификация персонала формируется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. |
| 10 | Требования по безопасности | При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать меры безопасности согласно «Системы стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. ГОСТ12.1.005-88», «Системы стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности. ГОСТ12.3.005-75», «Системы стандартов безопасности труда. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности. ГОСТ 12.3.016-87». |