**ЧАСТЬ II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

# Поставка строительных материалов для ремонта ограждения территории МАОУ «Манчажская СОШ»

**Наименование объекта закупки:** Замена ограждения в структурном подразделении МАОУ "Манчажская СОШ" - "Детский сад села Манчаж", филиале МАОУ "Манчажская СОШ" - "Детский сад деревни Токари"

1. **Описание объекта закупки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Описание товара** |
| 1. | **Панель**  **C:\Users\Emachines\Pictures\46636.jpg** | Высота не менее 2430 мм;  Ширина не менее 2500 мм;  Диаметр прутка не менее 4 мм.  Покрытие: цинковое + порошково -полимерное покрытие RAL 6005 (зеленый) |
| 2. | **Столб**  C:\Users\Emachines\Downloads\Скриншот 2019-03-03 13_00_36.png | Размер не менее 60х60х1,5мм, высота не менее 3500 мм.Цинковое покрытие + полимерное порошковое покрытие RAL 6005 (зеленый). Комплектуется пластиковой заглушкой. |
| 3. | **Комплект скоба универсальная с саморезом**  Kreplenie-skoba-samorez_029 | Скоба универсальная Все элементы выполнены из оцинкованного металла. В комплект входят: скоба универсальная без креплений 1 шт., саморез DIN 7504Л 5.5х38 1 шт., гайка срывная  Покрытие: цинковое + порошково -полимерное покрытие RAL 6005 (зеленый) |
| 4. | **Полный комплект частей для сборки распашных ворот**  C:\Users\Emachines\Pictures\951_big.jpg | Ширина – не менее 4 м.  Высота – не менее 2,43 м  Опорные столбы – не менее 80х80 мм, длиннее створок примерно на 1 метр (для целей монтажа)  Каркас створок содержит секцию 3D из сварных прутьев в качестве заполнения  В комплект входят: петли, замок, комплект ручек, крепеж, заглушка, притворная планка для ворот, ригель в землю для ворот – 2 шт.  Покрытие: цинковое + порошково -полимерное покрытие RAL 6005 (зеленый) |
| 5 | **Полный комплект частей для сборки калитки**  **f222fdcb8935f9a9921a928fb3a3202b**f222fdcb8935f9a9921a928fb3a3202b | Ширина – не менее 1 м.  Высота – не менее 2,43  Рамка: столб – не менее 62х55 мм, длиннее створок примерно на 1 метр (для целей монтажа)  Каркас створки содержит секцию 3D из сварных прутьев в качестве заполнения  В комплект входят: петли, замок, комплект ручек, крепеж, заглушка, притворная планка для калитки  Покрытие:  цинковое + порошково-полимерное покрытие RAL 6005 (зеленый) |