1. Данная нагрузка вызвана эксплуатационной необходимостью. Полки с максимальной распределенной нагрузкой не менее 150 кг производятся на территории РФ.
2. Данная ширина необходима с учётом рабочего пространства в помещении Заказчика.
3. Допустима поставка шкафов с аналогом ключевого замка «Практик» (2000 комбинаций).
4. Возможность смены стороны открывания вызваны эксплуатационной и эргономической необходимостью при размещении шкафов в помещении.