**Согласовано:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Наименование объекта закупки:**

Поставка мебели медицинской (далее – Товар).

**2. Описание объекта закупки:**

**2.1. Количество поставляемого Товара:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Количество, шт.**  |
| 1 | Шкаф медицинский  | 8 |
| 2 | Стол для лекарственных препаратов и медицинских изделий | 7 |
| 3 | Кушетка медицинская | 2 |
| 4 | Стол производственный | 1 |
| **Итого:** | **18** |

**2.2. Требования к потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества), техническим и функциональным характеристикам, безопасности, размерам Товара, его упаковке, отгрузке, к расходам на эксплуатацию Товара (при необходимости) и иные требования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование предмета закупки (товара)** | **Функциональные (потребительские свойства), технические, качественные характеристики товара, единицы измерения** |
| **1** | Шкаф медицинский | Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (649±65)х(445±44)х(1643±164)Масса изделия: 25,2±2,5 кг.Каркас: алюминиевый профиль.Стенки: алюминиевый профиль.Внутри: разделен на 2 равные части по 3 стеклянные полки в каждой. Все  стеклянные полки - съёмные и регулируемые по высоте, ниже либо выше. Верхняя и нижняя части закрываются каждая индивидуально 2-мя прозрачными стеклянными дверцами, с фиксацией магнитами и индивидуальным замком. |
| **2** | Стол для лекарственных препаратов и медицинских изделий | 1. Ширина – не менее 1500 , мм;
2. Глубина – не менее 600, мм;
3. Высота - не менее 850 (750), мм;
4. Высота с надстройкой - не менее 1500 (750) / 1600 (850), мм;
5. Столешница: керамогранит наклеенный на ЛДСП – не менее 16 мм;
6. Цвет поверхности: серый – наличие;
7. Цвет каркаса: белый - наличие;
8. Столешница защищена противоударной кромкой ПВХ толщиной – не менее 2, мм;
9. Стол снабжен надстройкой с двумя полками - наличие;
10. Полки облицованы химостойким пластиком с 2-х сторон – не менее16, мм;
11. Стол оснащен 2 тумбами - наличие;
12. Одна тумба имеет три ящика на роликовых направляющих, вторая створку и полку - наличие;
13. Металлический каркас изготовлен из профильной трубы – не менее 25х25 мм с полимерно-порошковым покрытием - наличие;
14. Сертификат соответствия – наличие ;

Область применения: Предназначен для установки в лабораториях и других учреждениях – наличие. |
| **3** | Кушетка медицинская |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание требований** | **Требуемые параметры (диапазон, наличие)** |
| **1. Общие требования** |
| 1.1 | Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. | наличие |
| 1.2 | Декларация о соответствии «Мебель для медицинских учреждении» | наличие |
| 1.3 | ОКПД 2 32.50.30.110 Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части | наличие |
| 1.4 | Выписка из Реестра Российской промышленной продукции | наличие |
| **2. Требования к результатам применения оборудования**  |
| 2.1 | Кушетка смотровая с регулируемым подголовником предназначена для осмотра пациентов в медицинских учреждениях | наличие |
| 2.2 | Кушетка регулируемая по высоте | Наличие  |
| **3. Технические характеристики:** |
| 3.1 | Цельносварной металлокаркас ложа изготовлен из металлической профильной трубы не менее 25\*25мм с полимерно-порошковым покрытием | наличие |
| 3.2 | Ножки изготовлены из металлической профильной трубы не менее 400\*400мм с полимерно-порошковым покрытием, усилены поперечной перемычкой между ножками. Ножки крепятся к раме кушетки на болт - заглушки пластиковые, не оставляющие следов на поверхности | наличие |
| 3.3 | Лежак кушетки состоит из двух секций – подголовника и ложа.- ложе и подголовник имеют заоваленные формы, выполнены из ДСП с наполнением из литого полиуретана толщиной, не менее 20мм, обшитого стойким к истираниям и дез. обработке винилискожей по бесшовной технологии- высота подголовника 420 мм- ширина подголовника 600 мм | наличие |
| 3.4 | Подголовник регулируемый- угол наклона подголовника относительно горизонтальной поверхности от 0 до 45 градусов- угол наклона регулируется при помощи механизма «Ростомат» на 5 положений | наличие |
| 3.5 | Каркас кушетки имеет защитно-декоративное покрытие порошковой краской в соответствии ГОСТ 9.301 не токсичной, пожароустойчивой, устойчивой к ударам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.- покрытие металлических изделий соответствует требованием IV класса ГОСТ 9.032 по внешнему виду, по условиям эксплуатации группы УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.104 | наличие |
| 3.6 | Цвет каркаса для кушетки | по согласованию с заказчиком |
| 3.7 | Цвет винилискожи для кушетки | по согласованию с заказчиком |
| 3.8 | Допустимая равномерно-распределенная нагрузка ложе | 150 кг |
| 3.9 | Ширина кушетки |  1950 мм |
| 3.10 | Глубина кушетки  |  600 мм |
| 3.11 | Высота кушетки  |  Не менее 550 мм |
| 3.12 | Высота в диапазоне, мм. | Не более 850 мм |
| 3.12 | Масса кушетки изделия |  Не более 24 кг |
| **4. Обработка наружных поверхностей** |
| 4.1 | Все поверхности и детали стола должны быть устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 0,5% раствором моющего средства по ГОСТ 25644-96 | наличие |
| **5. Упаковка изделия** |
| 5.1 | Кушетка должен быть упакована в картон по ГОСТ 52901-2007  | наличие |
| **6. Комплектность оборудования** **(базовая комплектация производителя)** |
| 6.1 | Документы (паспорта, руководство по эксплуатации) на русском языке | наличие |
| 6.2 | Информационная табличка на основании каждого изделия с указанием производителя, года выпуска изделия, наименования модели  | наличие |
| 6.3 | Информационная табличка на упаковке каждого изделия с указанием производителя, года выпуска изделия, наименования модели. | наличие |
| **7. Срок гарантии** |
| 7.1. | Гарантия | не менее 12 месяцев |
| 7.2 | Гарантийный срок эксплуатации изделия  | не менее 5 лет |
| **8. Иные требования** |
| 8.1 | Кушетка поставляется в разобранном виде | наличие |
| 8.2 | Год выпуска | не ранее 2022 г. |
| 83. | Изделие должно соответствовать | ГОСТ 19917-2014 |

 |
| **4** | Стол производственный | Стол медицинский на ножках с не менее чем тремя выдвижными ящиками изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304 для стерилизационного отделения. Бесшовная, со скругленными углами конструкция. Способна выдерживать регулярную обработку наиболее активными химически дезинфицирующими и моющими средствами. Ножки стола имеют регулировку, для выравнивания столешницы. Имеет дополнительную полку снизу и не менее 3 выдвижных одинаковых ящика под верхней столешницей.Размер (ДхГхВ) не менее 1500мм х800мм х850мм не более 1510мм х 810мм х 860мм. Обязательное наличие регистрационного удостоверения. |

**** *В случае если значения показателей указаны как «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», участнику закупки следует указать конкретные значения показателей.*

В формирование стоимости должны входить следующие затраты: расходы по доставке, установке, монтажу, выполнению пусконаладочных работ, расходы на информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением (созданием, изготовлением) имущества, включая инструктаж на рабочем месте.

**3. Сроки (этапы) поставки Товара:** с момента подписания договора в течении 30 дней.

**4.** Все поставляемые товары новые (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц) и изготовленные не ранее 2022 года, не подвергавшиеся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не находящиеся в залоге, под арестом и иным обременением.

**5.** Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев.

**6. Адрес поставки:** 625046, Россия, Тюменская область, 625046, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Станционная 26в/1; ул. Олимпийская 36; ул. Широтная 23; ул. Широтная 99; ул. Народная 6/1; ул. Пермякова 76.