**Приложение №1 к Извещению о проведении**

**запроса котировок в электронной форме**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)**

**мини-погрузчика Lonking CDM312 (или эквивалент)**

**1. Общие требования оказания услуг:**

Услуга оказывается в соответствии с настоящим техническим заданием и условиями проекта Договора.

Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) осуществляется на основании Федерального закона от 29.10.1998г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» и принятыми в его исполнение нормативными документами.

Поставка (передача Лизингополучателю) предмета лизинга осуществляется силами и средствами Продавца в рамках договора поставки, заключенного между Лизингодателем и Продавцом, или Лизингодателем.

Предмет лизинга должен соответствовать комплектации завода-изготовителя, быть технически исправным, заводской сборки, с отсутствием всякого рода повреждений, иметь необходимый комплект технической документации, находиться в законной продаже.

Предмет лизинга должен быть новым (не бывшем в употреблении, в ремонте, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), надлежащего качества. Использование бывших в употреблении узлов и агрегатов не допускается.

Поставляемый Предмет лизинга сопровождается документами, удостоверяющими качество передаваемого оборудования или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемое оборудование подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия) и/или другие документы качества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Предмет лизинга должен быть поставлен с комплектом документов, в том числе:

-регистрационное удостоверение или его копия, заверенная надлежащим образом, в случае если поставляемый Предмет лизинга подлежит обязательной регистрации на территории Российской Федерации;

-сервисная книжка завода-изготовителя Предмета лизинга с отметкой о продаже, с должным образом, заполненным и оформленным гарантийным талоном, отметкой о проведении предпродажной подготовки, указанием адреса гарантийного и послегарантийного обслуживания;

-техническая документация - паспорт на предмет лизинга, инструкция по эксплуатации Предмета лизинга, которые передаются Лизингополучателю при передаче Предмета лизинга Лизингодателем;

- документы необходимые для постановки предмета лизинга на учет в соответствии с действующим законодательством;

- информация об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо);

- прочие необходимые документы.

**Срок лизинга – 36 (тридцать шесть) месяцев.**

**Авансовый платеж – 10% от суммы договора лизинга. Оплата авансового платежа в течение 7 рабочих дней с даты подписания договора.**

**Размер выкупного платежа 1 000,00 руб.**

**Форма графика лизинговых платежей – аннуитетными платежами.**

**Место передачи предмета лизинга – РБ, г. Белебей, ул. Чапаева 36.**

**Срок поставки предмета лизинга – не более 30 календарных дней.**

**Страхование КАСКО на весь период лизинга включено в общую сумму лизинговых платежей и общую сумму договора лизинга.**

**Год выпуска предмета лизинга – не ранее 2023 года.**

**Гарантия на предмет лизинга – не менее срока установленного заводом изготовителем.**

**2. Характеристики предмета лизинга:**

|  |
| --- |
| **Мини-погрузчик Lonking CDM312 (или эквивалент) – 1 единица** |
| **Наименование показателя** | **Требуемое значение** |
| Категория | универсальный мини-погрузчик |
| Номинальная грузоподъемность | не менее 1230 (1430 кг с доп. контргрузом) |
| Эксплуатационная масса  | не менее 2460 кг |
| Размер шин | не менее 12,0-16,5 |
| Колесная база  | не менее 1080 мм |
| Управление | мех. джойстики (сервопривод)/гидравлические джойстики |
| Объем топливного бака | не менее 91 л |
| *Двигатель:* |
| Модель | KUBOTA 3600 (или эквивалент) |
| Выходная мощность | не менее 63кВт/86л.с. |
| Номинальная мощность  | не менее 2500 Об/мин |
| Тип охлаждения | водяное |
| *Гидравлическая система:* |
| Гидравлич. поток (с High Flow) | не менее 91/(135) л/мин |
| Давление  | не менее 21 мПа |
| Емкость гидробака  | не менее 65 л |
| Максимальная рабочая высота  | не менее 3880 мм |
| Высота до шарнира соединения ковша  | не менее 3065 мм |
| Высота верхней части кабины  | не менее 2050 |
| Высота при выровненном ковше  | не менее 2870 |
| Длина без ковша  | не менее 2630 |
| Длина с ковшом  | не менее 3460 |
| Угол выгрузки  | не менее 40°  |
| Высота выгрузки по нижней кромке ковша  | не менее 2440 мм |
| Дальность выгрузки  | не менее 790 мм |
| Передний угол наклона ковша  | не менее 29°  |
| Угол возврата ковша на макс. высоте  | не менее 96°  |
| Угол преодолеваемого наклона  | не менее 28°  |
| Дорожный просвет  | не менее 210 мм |
| Радиус разворота по передним шинам | не более 1200 мм |
| Радиус разворота по краю ковша  | не более 2050 мм |
| Радиус разворота задний  | не более 1580 мм |
| Межцентровое расстояние между двумя колесами  | не менее 1320 |
| Ширина по краю ковша  | не менее 1840 мм |
| Объем ковша | не менее 0,56 м3 |
| *Комплектация:* |
| Устройство защиты ROPS/POPS | наличие |
| Система автоматического выравнивания ковша | наличие |
| Освещение внутри кабины | наличие |
| Электронная информативная панель | наличие |
| Проблесковый маячок | наличие |
| Зуммер (звуковой сигнал) заднего хода | наличие |
| Сиденье с рамой безопасности | наличие |
| Ручной и ножной акселератор | наличие |
| Стояночный тормоз | наличие |
| Отопитель салона | наличие |
| Рабочее наружное освещение спереди и сзади | наличие |
| Система аварийного отключения гидравлики | наличие |
| Система защиты от перегрузки | наличие |
| Вспомогательные гидравлические быстроразъемные соединения | наличие |
| Быстросъемная система смены навесного оборудования SSL | наличие |