**Приложение №1 к Извещению о проведении**

**запроса котировок в электронной форме**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)**

**самосвала КАМАЗ 45143-3012 (или эквивалент)**

**1. Общие требования оказания услуг:**

Услуга оказывается в соответствии с настоящим техническим заданием и условиями проекта Договора.

Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) осуществляется на основании Федерального закона от 29.10.1998г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» и принятыми в его исполнение нормативными документами.

Поставка (передача Лизингополучателю) предмета лизинга осуществляется силами и средствами Продавца в рамках договора поставки, заключенного между Лизингодателем и Продавцом, или Лизингодателем.

Предмет лизинга должен соответствовать комплектации завода-изготовителя, быть технически исправным, заводской сборки, с отсутствием всякого рода повреждений, иметь необходимый комплект технической документации, находиться в законной продаже.

Предмет лизинга должен быть новым (не бывшем в употреблении, в ремонте, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), надлежащего качества. Использование бывших в употреблении узлов и агрегатов не допускается.

Поставляемый Предмет лизинга сопровождается документами, удостоверяющими качество передаваемого оборудования или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемое оборудование подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия) и/или другие документы качества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Предмет лизинга должен быть поставлен с комплектом документов, в том числе:

-регистрационное удостоверение или его копия, заверенная надлежащим образом, в случае если поставляемый Предмет лизинга подлежит обязательной регистрации на территории Российской Федерации;

-сервисная книжка завода-изготовителя Предмета лизинга с отметкой о продаже, с должным образом, заполненным и оформленным гарантийным талоном, отметкой о проведении предпродажной подготовки, указанием адреса гарантийного и послегарантийного обслуживания;

-техническая документация - паспорт на предмет лизинга, инструкция по эксплуатации Предмета лизинга, которые передаются Лизингополучателю при передаче Предмета лизинга Лизингодателем;

- документы необходимые для постановки предмета лизинга на учет в соответствии с действующим законодательством;

- информация об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо);

- прочие необходимые документы.

**Срок лизинга – 36 (тридцать шесть) месяцев.**

**Авансовый платеж – 10% от стоимости предмета лизинга. Оплата авансового платежа в течение 7 рабочих дней с даты подписания договора.**

**Размер выкупного платежа 1 000,00 руб.**

**Форма графика лизинговых платежей – аннуитетными платежами.**

**Страхование КАСКО на весь период лизинга включено в общую сумму лизинговых платежей и общую сумму договора лизинга.**

**Место передачи предмета лизинга – РБ, г. Стерлитамак, ул. Производственная 1.**

**Срок поставки предмета лизинга – не более 30 календарных дней.**

**Год выпуска предмета лизинга – не ранее 2023 года.**

**Гарантия на предмет лизинга – 24 месяца или 75 000 км.**

**2. Характеристики предмета лизинга:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Самосвал КАМАЗ 45143-3012 (или эквивалент) – 1 единица** | |
| **Наименование показателя** | **Требуемое значение** |
| Колесная формула | 6х4, двускатная |
| Двигатель | КАМАЗ--740.30-260 или эквивалент |
| КПП (коробка переключения передач) | ТНВД ЯЗДА или эквивалент |
| Грузоподъемность | не менее 12000 кг |
| Объем кузова | не менее 15,2 м3 |
| Направление разгрузки: двухсторонняя боковая (влево, вправо) | наличие |
| Спальное место | наличие |
| Сечение кузова | прямоугольное |
| Экологический класс | не ниже ЕВРО-5 |
| Вместимость топливных баков | не менее 500 л. |
| Внутренние размеры платформы | не менее 5260х2315х1250 мм |
| Время опускания платформы после разгрузки, не более | не более 30 сек. |
| Погрузочная высота | не более 1468 мм |
| Угол опрокидывания платформы | не менее 45 град. |
| Ширина при боковой разгрузке | не более 3670 мм |