**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку постельного белья для**

**нужд санатория «Карагайский бор».**

**1. Предмет закупки:** Поставка постельного белья

**2. Сроки поставки товара:** с момента заключения Договора в течение 30 рабочих дней

**3.** **Требования к Поставщику:** Поставщик обязан поставить постельное бельё согласно установленным техническим характеристикам, а также в соответствии условиями и требованиями настоящего Технического задания; по адресу указанному в п.4 настоящего Технического задания

**4. Адрес поставки:** 457680, Челябинская область, пос. Карагайский, Мкр. Карагайский бор

**5.** **Перечень поставляемой продукции:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристика** | **Кол-во** |
| 1 | Наволочка | **Размер 53х74см.** Состав ткани: 100% хлопок. Плотность ткани 140 гр/м2. Страйп сатин с жаккардовым рисунком (ровные полоски 3 на 3). Цвет наволочки: **голобуй.** Все изделия имеют одинаковый оттенок.Изделие цельнокроеное, без производственных дефектов и повреждений. Ткань плотная и износостойкая.Внутренние швы должны быть обработаны запошивочным швом. Заход одной стороны наволочки (клапан) должен быть не менее 25 см.Выдерживает 700 циклов стирки при высоких температурах, с усадкой 4% от первоначальных размеров. Допускается использование концентрации хлорсодержащих веществ 2 гр/л. | 1120 |
| 2 | Наволочка | **Размер 53х74см.** Состав ткани: 100% хлопок. Плотность ткани 140 гр/м2. Страйп сатин с жаккардовым рисунком (ровные полоски 3 на 3). Цвет наволочки: **персиковый.** Все изделия имеют одинаковый оттенок.Изделие цельнокроеное, без производственных дефектов и повреждений. Ткань плотная и износостойкая.Внутренние швы должны быть обработаны запошивочным швом. Заход одной стороны наволочки (клапан) должен быть не менее 25 см.Выдерживает 700 циклов стирки при высоких температурах, с усадкой 4% от первоначальных размеров. Допускается использование концентрации хлорсодержащих веществ 2 гр/л. | 800 |
| 3 | Наволочка | **Размер 53х74см.** Состав ткани: 100% хлопок. Плотность ткани 140 гр/м2. Страйп сатин с жаккардовым рисунком (ровные полоски 3 на 3). Цвет наволочки: **белый.** Обработка ткани-jet. Все изделия имеют одинаковый оттенок.Изделие цельнокроеное, без производственных дефектов и повреждений. Ткань плотная и износостойкая.Внутренние швы должны быть обработаны запошивочным швом. Заход одной стороны наволочки (клапан) должен быть не менее 25 см.Декоративный элемент «ушки» -5 см.Выдерживает 700 циклов стирки при высоких температурах, с усадкой 4% от первоначальных размеров. Допускается использование концентрации хлорсодержащих веществ 2 гр/л. | 170 |
| 4 | Пододеяльник 1,5спальный | **Размер 145х210 см.** Состав ткани: 100% хлопок. Плотность ткани 140 гр/ м 2. Страйп сатин с жаккардовым рисунком (ровные полоски 3 на 3). Цвет пододеяльника **голубой.** Все изделия имеют одинаковый оттенок.Изделие цельнокроеное, без производственных дефектов и повреждений. Ткань плотная и износостойкая.Внутренние швы должны быть обработаны бельевым швом. Наличие клапана для одеяла на короткой боковой стороне по центру: не более 90 см.Выдерживает 700 циклов стирки при высоких температурах, с усадкой 4% от первоначальных размеров. Допускается использование концентрации хлорсодержащих веществ 2 гр/л. | 1020 |
| 5 | Пододеяльник 1,5спальный | **Размер 145х210 см.** Состав ткани: 100% хлопок. Плотность ткани 140 гр/м2. Страйп сатин с жаккардовым рисунком (ровные полоски 3 на 3). Цвет пододеяльника **персиковый.** Все изделия имеют одинаковый оттенок.Изделие цельнокроеное, без производственных дефектов и повреждений. Ткань плотная и износостойкая.Внутренние швы должны быть обработаны бельевым швом. Наличие клапана для одеяла на короткой боковой стороне по центру: не более 90 см.Выдерживает 700 циклов стирки при высоких температурах, с усадкой 4% от первоначальных размеров. Допускается использование концентрации хлорсодержащих веществ 2 гр/л. | 700 |
| 6 | Пододеяльник 1,5спальный | **Размер 145х210 см.** Состав ткани: 100% хлопок. Плотность ткани 140 гр/м2. Страйп сатин с жаккардовым рисунком (ровные полоски 3 на 3). Обработка ткани-jet. Цвет пододеяльника **белый, без желтизны**. Все изделия имеют одинаковый оттенок.Изделие цельнокроеное, без производственных дефектов и повреждений. Ткань плотная и износостойкая.Внутренние швы должны быть обработаны бельевым швом. Наличие клапана для одеяла на короткой боковой стороне по центру: не более 90 см.Выдерживает 700 циклов стирки при высоких температурах, с усадкой 4% от первоначальных размеров. Допускается использование концентрации хлорсодержащих веществ 2 гр/л. | 170 |
| 7 | Простыня 1,5 спальная | **Размер 180х220 см.** Состав ткани: 100% хлопок Плотность ткани 140 гр/м2. . Страйп сатин с жаккардовым рисунком (ровные полоски 3 на 3). Цвет пододеяльника **голубой**. Все изделия имеют одинаковый оттенок. Изделие цельнокроеное, без производственных дефектов и повреждений. Ткань плотная и износостойкая.Края должны быть обработаны швом в подгибку. Выдерживает 700 циклов стирки при высоких температурах, с усадкой 4% от первоначальных размеров. Допускается использование концентрации хлорсодержащих веществ 2 гр/л.  | 1020 |
| 8 | Простыня 1,5 спальная | **Размер 180х220 см.** Состав ткани: 100% хлопок Плотность ткани 140 гр/м2. . Страйп сатин с жаккардовым рисунком (ровные полоски 3 на 3). Цвет пододеяльника **персиковый**. Все изделия имеют одинаковый оттенок. Изделие цельнокроеное, без производственных дефектов и повреждений. Ткань плотная и износостойкая.Края должны быть обработаны швом в подгибку. Выдерживает 700 циклов стирки при высоких температурах, с усадкой 4% от первоначальных размеров. Допускается использование концентрации хлорсодержащих веществ 2 гр/л.  | 700 |
| 9 | Простыня 2 спальная | **Размер 290х290 см.** Состав ткани: 100% хлопок Плотность ткани 140 гр/м2. . Страйп сатин с жаккардовым рисунком (ровные полоски 3 на 3). Обработка ткани-jet. Цвет пододеяльника **белый, без желтизны**. Все изделия имеют одинаковый оттенок. Изделие цельнокроеное, без производственных дефектов и повреждений. Ткань плотная и износостойкая.Края должны быть обработаны швом в подгибку. Выдерживает 700 циклов стирки при высоких температурах, с усадкой 4% от первоначальных размеров. Допускается использование концентрации хлорсодержащих веществ 2 гр/л.  | 85 |

 **ОБЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ К ПОСТАВЩИКУ.**

**1) Предоставить образцы каждого наименования для контрольной стирки в целях определения качества.**

**2) Размер готового изделия после стирки должен соответствовать размерам, указанным в тех.характеристиках.**