|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров | Технические характеристики закупаемых товаров | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Картридж | Предназначен для очистки воды от механических частиц минимальным размером 5 мкм. Типоразмер 13". Ссовместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С максимальное значение не ниже +36 град.С. Рабочее давление в диапазоне: минимальное значение не более 0,25 МПа максимальное значение не менее 0,65 МПа. Максимальная производительность не менее 0,1 м3/ч. | штука | 4 |
| 2 | Картридж | Предназначен для деионизации воды. Содержит ионит смешанного действия, типоразмер 15". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С максимальное значение не ниже +36 град.С. Рабочее давление  в диапазоне: минимальное значение не более 0,25 МПа максимальное значение не менее 0,65 МПа. Максимальная производительность не менее 0,33 м3/ч. | штука | 4 |
| 3 | Картридж | Предназначен для очистки воды от растворенных минеральных солей. Содержит полимерную пленку, свернутую в рулон и работающую по принципу осмотической мембраны, типоразмер 13". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С максимальное значение не ниже +36 град.С. Рабочее давление в диапазоне: минимальное значение не более 0,25 МПа максимальное значение не менее 0,65 МПа. Максимальная производительность не менее 6 л/ч. | штука | 1 |
| 4 | Картридж | Предназначен для очистки воды от органических соединений и окислителей. Содержит гранулированный активированный уголь, типоразмер 13". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С максимальное значение не ниже +36 град.С. Рабочее давление  в диапазоне: минимальное значение не более 0,25 МПа максимальное значение не менее 0,65 МПа. Максимальная производительность не менее 0,1 м3/ч. | штука | 4 |
| 5 | Картридж | Предназначен для очистки воды от механических частиц. С зернистой фильтрующей загрузкой, типоразмер 15". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С максимальное значение не ниже +36 град.С. Рабочее давление  в диапазоне: минимальное значение не более 0,25 МПа максимальное значение не менее 0,65 МПа. Максимальная производительность не менее 0,35 м3/ч. | штука | 4 |