**Техническое задание**

**на поставку горюче-смазочных материалов (ГСМ)   
с использованием пластиковых карт через сеть АЗС**

**1. Количество и характеристики поставляемого товара:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Требования к качеству закупаемой продукции** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| Бензин автомобильный АИ-92 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный»;  - Экологический класс: не ниже К5;  Октановое число:  - по исследовательскому методу: не менее 92,0 и не более 95,0  - по моторному методу: не менее 83,0  - Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;  - Отсутствие механических примесей.  - Концентрация свинца, мг/дм: не болев 5,0  - Концентрация смол, промытых растворителем. мг/дм3 (мг/100 см3), бензина: не более 50(5)  - Индукционный период бензина, мин: не менее 360  - Плотность при 15 ̊С. кг/м3: не менее 725.0,  - Концентрация марганца, мг/дм3: отсутствие  - Концентрация железа, мг/дм3: отсутствие | литр | 1500 |
| Бензин автомобильный АИ-95 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации»  - Экологический класс: не ниже К5;  Октановое число:  - по исследовательскому методу: не менее 95,0  - по моторному методу: не менее 85,0  -Массовая доля серы: не более 10 мг/кг  -Отсутствие механических примесей | литр | 675 |
| ДТ | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)  - Сезонность топлива: в зависимости от сезона года, когда приобретается топливо - Плотность при 15 °С, кг/м3: не менее 820,0  - Массовая доля полициклических ароматических углеводородов1), %: не более 8,0  - Массовая доля серы, мг/кг: не более 10,0  - Экологический класс: не ниже К5.  - Зольность, % масс: не более 0,01  - Массовая доля воды, мг/кг: не более 200,0  - Общее загрязнение, мг/кг: не более 24,0 | литр | 7000 |

**2. Срок (период) поставки ГСМ:** с 01.01.2025 г. по 31.03.2025 г.

**3. Место и условия поставки ГСМ:** через сеть АЗС на территории Республики Башкортостан (обязательное наличие автозаправочных станций в каждом городе и районе Республики Башкортостан, в г. Кумертау и Куюргазинском районе не менее 2 (двух) включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам)

**4. Требования к качественным характеристикам товаров:**

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

4.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

4.3. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

4.4. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.