Приложение № 3

к извещению на проведение состязательного отбора

в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку автомобильного бензина и дизельного топлива через АЗС**

**1. Наименование и количество товара -** поставка нефтепродуктов через АЗС для нужд МУП « ВКХ г. Алексин»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **ОКПД2** |
| 1. | Дизельное топливо | л | 30 000 | [19.20.21.300](https://zakupki44fz.ru/app/okpd2/19.20.21.300) |
| 2. | Автомобильный бензин АИ-92 | л | 28 000 | [19.20.21.100](https://zakupki44fz.ru/app/okpd2/19.20.21.100) |

**2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара и его качественные показатели** | **Требуемые значения показателей** |
| 1. | **Дизельное топливо** |  |
| 1.1 | Марка: З/Л | Соответствие |
| 1.2 | Цетановое число, минимальное значение | 45 |
| 1.3 | Фракционный состав: |  |
| 1.3.1 | 50% перегоняется при температуре, °C, максимальное значение | 280 |
| 1.3.2 | 95% (по объему) перегоняется при температуре, °C, максимальное значение | 360 |
| 1.4 | Массовая доля сероводорода | Отсутствие |
| 1.5 | Предельная температура фильтруемости, °C, максимальное значение | -5, -35 |
| 1.6 | Нормативный документ ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия» | Соответствие |
| 2. | **Автомобильный бензин АИ-92** |  |
| 2.1 | Октановое число, определенное по исследовательскому методу, не менее | 92,0 |
| 2.2 | Экологический класс, минимальное значение | К 5 |
| 2.3 | Концентрация свинца, мг/дм3, максимальное значение | 5 |
| 2.4 | Массовая доля серы, мг/кг, максимальное значение | 10 |
| 2.5 | Нормативный документ ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» | Соответствие |

**3. Место поставки товара:** Автозаправочные станции, находящиеся на территории г. Алексин Тульской области.

**4. Сроки (периоды) поставки товара:** с 01.07.2025 по 31.12.2025.

**5. Условия поставки товара.** Поставщик осуществляет заправку транспортных средств заказчика по адресу, указанному в Договоре, делает соответствующую отметку в отчете (ведомости) и на путевом листе заказчика.

Поставщик передает заказчику оригиналы товарной накладной, ведомости за отчетный период, счета, счет-фактуры, подписанные уполномоченным лицом поставщика, в двух экземплярах, а также предоставляет паспорт качества, обязательный для данного вида топлива, и иные документы, подтверждающие качество топлива, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**6. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам**. Соответствие требованиям ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» и технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011), иметь паспорта качества и действующие сертификаты соответствия.

Наличие паспорта качества и сертификата соответствия не освобождает Поставщика от ответственности за поставку Топлива ненадлежащего качества.