**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара/услуги | Характеристики товара/услуги | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Дверь металлическая с доводчиком | Заполненная утеплителем базальтовым. Ширина 1020 мм. Высота 2050 мм. Внутреннего открывания. Металл с обеих сторон полотна. Порошково-полимерная покраска шагрень белого цвета с полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Класс устойчивости третий. Три контура уплотнения. Толщина полотна – не менее 80 мм. Сторона открывания – согласовывается при замере с Заказчиком. Толщина стали – не менее 2 мм с двух сторон - без учёта порошково-полимерного покрытия. Обналичка с трех сторон ширина 70 мм, в нижней части двери порог с нащельником ширина 20 мм, тип петель "капелька" в количестве 3 шт на полотно. Основной замок– сувальдного типа, диаметр ригелей не менее 18 мм, Класс (ГОСТ 5089-2011) – 4. Количество ключей не менее 5 шт. Точные размеры определяются Исполнителем после проведения контрольных замеров. | штука | 1 |
| 2 | Установка двери | Перед установкой двери металлической с доводчиком производится демонтаж деревянной двери силами Исполнителя. Установка предполагает расширение проема в кирпичной стене толщиной 150 мм 4 метра погонных, без замены перемычки проема. Крепление коробки проушинами в количестве не менее 6 шт. длиной не менее 200мм. На дверных полотнах установлена усилительная пластина для крепления доводчика. По окончанию работ производится вывоз мусора силами Исполнителя. | условная единица | 1 |