**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Характеристики товара:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **ОКПД 2** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Провод СИП-31х70-20 | 27.32.14.120 | Материал жилы: сплав алюминиевыйКоличество жил: не менее 1Сечение жилы: не менее 70 мм2Напряжение: не менее 20 кВМатериал изоляции: светостабилизированный сшитый полиэтилен | м | 8 300 |
| 2 | Изолятор подвесной ПСД 70Е | 27.90.12.110 | Минимальная механическая разрушаюшая нагрузка: не менее 70 кНДиаметр: не менее 270 ммВысота: не менее 127 ммНоминальная длина пути утечки: не менее 411 ммМатериал изделия: Стекло | шт | 112 |
| 3 | Изолятор фарфоровый ШФ 20Г1 | 23.43.10.110 | Применение: для изоляции и крепления проводов ВЛЭП, в том числе изолированных, в распределительных устройствах ЭС и ПС переменного тока, а также применяются на линиях железнодорожного транспортаМатериал изоляционной детали: фарфорКласс напряжения: не менее 20 кВПробивание в изоляционной среде: не менее 180 кВДлина пути утечки: не менее 400мм | шт | 223 |
| 4 | Вязка спиральнаяВС-70/95.2 | 27.33.13.130 | Сечение жилы: не менее от 70 до 95 мм2Предельная нагрузка: не менее 3 кНМатериал: Сталь/Пластик | шт | 366 |
| 5 | РазъединительРЛНД-1-10/400 | 27.12.10.120 | Номинальное напряжение: не менее 10 кВНоминальный ток: не менее 400 АВид привода: РучнойПривод: ПРНЗ-10 или эквивалентИсполнение: СтационарноеКоличество силовых полюсов: не менее 3Частота: 50/60 Гц | шт | 2 |

**2. Место поставки:** 460048, Оренбургская область, г Оренбург, п. Ленина.

**3. Срок поставки:** в течение 14 рабочих дней с даты заключения договора.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.