**«Утверждаю»**

**Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены**

**и эпидемиологии**

 **в Республике Бурятия»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **К.В. Булутов**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.**

***ДОКУМЕНТАЦИЯ***

***Об открытом аукционе в электронной форме,***

***на выполнение работ по монтажу системы вентиляции для нужд ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия"***

**г. Улан-Удэ**

**2021 год**

## Содержание

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Приглашение к участию в аукционе | 3 |
| 2. Законодательное урегулирование | 3 |
| 3. Предмет гражданско-правового договора | 3 |
| 4. Участники закупки | 3 |
| 5. Обязательные требования к участникам закупки | 3 |
| 6. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению | 6 |
| 7. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора | 4 |
| 8. Порядок формирования цены гражданско-правового договора | 4 |
| 9. Источник финансирования, форма, сроки и порядок оплаты  | 4 |
| 10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены гражданско-правового договора и расчетов | 4 |
| 11. Место, условия, количество и выполнения работ | 4 |
| 12. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 4 |
| 13. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора, срок и порядок его предоставления | 4 |
| 14. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам  | 5 |
| 15. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества | 5 |
| 16. Дата и время окончания срока подачи заявок | 5 |
| 17. Дата окончания срока рассмотрения заявок  | 5 |
| 18. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме  | 5 |
| 19. Заключение гражданско-правового договора по результатам открытого аукциона в электронной форме | 6 |
| 20. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора | 7 |
| 20. Информационная карта | 9 |
| 21.Приложение №1 Техническое задание  | 13 |
| 22. Приложение №2  | 17 |
| 23. Приложение №3 | 18 |
| 24. Приложение №4 Проект гражданско-правового договора | 19 |
| 25. Приложение №5 Локальная смета | 32 |

**ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**1. Приглашение к участию в аукционе**

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее аукцион), полная информация о котором указана в ***Информационной карте***, любые юридические лица или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об открытом аукционе в электронной форме по адресам:

оператор электронной торговой площадки ЭТП Торги-Онлайн https://etp.torgi-online.com;

официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок: [**www.zakupki.gov.ru**](http://www.zakupki.gov.ru).

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

**2. Законодательное регулирование**

Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии требованиями **Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»**, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 10.01.2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 года №755-р «Об определении операторов электронных площадок для проведения открытых аукционов в электронной форме».

**3. Предмет гражданско-правового договора**

Поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) для нужд заказчика указана в ***Информационной карте.***

**4. Участники закупки**

В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке, получившие аккредитацию на электронной площадке, а так же при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии действующим законодательством, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный документацией об открытом аукционе.

**5. Требования к Участникам закупки**

5.1. соответствие участников процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

5.2. непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5.3. неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

5.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год

5.5. правомочность участника закупки заключать договор;

5.6. отсутствие сведений об участниках процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**6. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению**

6.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки, с предусмотренными пунктами 6.3. настоящей документации документами. Указанные электронные документы подаются одновременно.

7.2. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником закупки, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке.

**6.3. Заявка** **на участие в аукционе должна содержать следующие сведения**:

6.3.1.**При размещении закупки на поставку товара:**

6.3.1.1. Согласие участника закупки на поставку товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара.

6.3.2. **При размещении закупки на выполнение работ, оказание услуг:**

6.3.2.1.Согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

6.3.3. **При размещении закупки на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:**

6.3.3.1. Согласие, предусмотренное пунктом 6.3.2., а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

6.3.4. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

6.3.5. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

6.3.6. Копии учредительных документов (для юридического лица);

6.3.7. Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

6.3.8. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), или заверенную копию такой выписки копии документа, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении аукциона;

6.3.9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке;

6.3.10. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого аукциона в электронной форме;

6.3.11. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора (если предусмотрено аукционной документацией);

6.3.12. копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. **При рассмотрении заявок на участие в закупке участник закупки не допускается Комиссией к участию в закупке в случае:**

6.4.1. непредоставления документов, определенных в настоящей документации о закупке либо наличия в документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах, на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется закупка.

6.4.2. несоответствия требованиям, установленным в настоящей документации, и (или) требованиям, установленным Положением о закупке Заказчика к участникам процедуры закупки, либо не подтверждения таких требований, установленных в настоящей документации надлежащими документами, либо предоставление недостоверной информации в отношении своего соответствия указанным требованиям;

6.4.3. несоответствия заявки на участие в закупке требованиям настоящей документации;

6.4.4. наличие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

6.5. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о соответствии участника процедуры закупки требованиям, установленным в документации о закупке.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки, установления факта несоответствия требованиям, указанным в документации о закупке, Заказчик, Комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе ее проведения, в том числе в любой момент до заключения договора.

6.6. **Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе**:

6.6.1. Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом функционирования электронной площадки ЭТП Торги-Онлайн в сети «Интернет» по адресу: https://etp.torgi-online.com.

6.6.2. Предложение участника в отношении объекта закупки **должно содержать конкретные значения показателей**.

**Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений**, предлагаемых к поставке товаров.

6.6.3. При подаче предложения в отношении описания объекта закупки, в частности – требуемых характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей), соответствующие установленным заказчиком.

6.6.4. Предложение участника в отношении поставляемых товаров **не должно сопровождаться словом «эквивалент», «не более», «не менее», «типа» и т.п**.

6.6.5. Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в техническом задании.

**7. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора.**

Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора указана в ***Информационной карте.***

**8. Порядок формирования цены гражданско-правового договора**

Цена гражданско-правового договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ на условиях документации об аукционе, стоимость используемых при выполнении работ материалов, в том числе налогов и сборов, транспортных расходов, и других обязательных платежей

**9. Источник финансирования, форма, сроки и порядок оплаты**

Источник финансирования, форма, сроки и порядок оплаты, определяются в проекте гражданско-правового договора, прилагаемом к документации об аукционе, и указаны в ***Информационной карте.***

**10. Сведения о валюте, используемой для формирования гражданско-правового договора** **и расчетов**

Валютой, используемой для формирования цены гражданско-правового договора и расчетов является российский рубль.

**11. Место, условия, количество и сроки**

Место, условия, количество и сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) указаны в ***Информационной карте.***

**12.** **Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме**

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме указан в ***Информационной карте.***

**13. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора, срок и порядок его предоставления**

Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора, а также срок и порядок его представления указаны в ***Информационной карте.***

**14.  Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара**

14.1. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара указаны в  ***Информационной карте***

14.2. Победивший Участник аукциона должен будет поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом аукциона, указанным в ***Информационной карте***, в соответствии с качественными, техническими и количественными характеристиками, указанными в ***техническом задании настоящей документации.***

**15. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества**

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, указаны в ***Информационной карте и техническом задании.***

**16. Дата и время окончания срока подачи заявок**

Дата и время окончания срока подачи заявок указаны в ***Информационной карте.***

**17. Дата окончания срока рассмотрения заявок**

Дата окончания срока рассмотрения заявок указаны в ***Информационной карте.***

**18. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме**

Дата проведения открытого аукциона в электронной форме указана в ***Информационной карте.***

**19. Заключение гражданско-правового договора по результатам открытого аукциона в электронной форме**

19.1. По результатам аукциона гражданско-правовой договор заключается с победителем аукциона, или в случае уклонения победителя аукциона, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

19.2. **Гражданско-правовой договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения открытого аукциона в электронной форме (подведения итогов открытого аукциона в электронной форме)**.

19.3. Гражданско-правовой договор подписывается Заказчиком и участником аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, электронными цифровыми подписями лиц, имеющих право подписывать гражданско-правовой договор.

19.4. Гражданско-правовой договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

19.5. Гражданско-правовой договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения гражданско-правового договора с иным участником аукциона по цене, предложенной таким участником аукциона.

19.6. **Заказчик обязан отказаться от заключения гражданско-правового договора, в случае установления факта:**

- проведения ликвидации участников торгов, участников процедуры закупки – юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников торгов, участников процедуры закупки – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах и сведениях, предусмотренных заявками, предложениями участников процедуры закупки;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 % балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

В случае отказа от заключения договора с лицом, указанном в п. 19.6, Заказчиком не позднее трех рабочих дней, следующего после дня установления фактов, предусмотренных в п.19.6 и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе с учетом функционала единой информационной системы в течение трех дней после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.

19.6.1. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации локальным актом Заказчика либо в связи с особенностью заключаемого договора для его заключения дополнительно необходимо одобрение (согласование), договор заключается только после такого одобрения (согласования). В указанных случаях сроки, установленные документацией для заключения договора, начинают течь с момента получения Заказчиком соответствующего документа, подтверждающего одобрение (согласования) договора.

19.6.2. Если срок подписания договора изменен по основанию п. 19.7, сроки исполнения обязательств по договору соразмерно продлеваются.

19.7. **Изменение существенных условий гражданско-правового договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:**

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договора количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в гражданско-правовом договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных договором.

19.8. При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой гражданско-правового договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой гражданско-правового договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены гражданско-правового договора, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса или аукциона.

19.9. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

19.10. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

19.11. При исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

19.12. **Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством**.

19.13. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор при уклонении победителя от заключения договора, с согласия такого участника процедуры закупки.

19.14. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

19.15. Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договоров, в том числе не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора до его заключения, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, подлежат направлению в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.

20. Обеспечение исполнения гражданско-правового (договора)

20.1. Если ***Информационной картой аукциона*** установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора, Участник аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения гражданско-правового договора одновременно с передачей гражданско-правового договора, только в этом случае гражданско-правовой договор может быть заключен. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора предоставляется на сумму, указанную в ***Информационной карте аукциона***. Участник аукциона должен предоставить обеспечение исполнения гражданско-правового договора на объем обязательств, предусмотренных по гражданско-правовому договору, указанных в ***Информационной карте аукциона.***

20.2. **В случае если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требования Положения о закупке об обеспечении исполнения договора и исполнения гарантийных обязательств к такому участнику не применяются**

20.3. В случае возникновения технических и иных неполадок при работе официального сайта, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте размещается на сайтах с последующим размещением такой информации на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.

20.4. **Заказчик, вправе отказаться от проведения аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в извещении о проведении аукциона**.

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

20.5. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

**В течение двух дней со дня поступления** от оператора электронной площадки запроса заказчик, размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, **не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок** на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

20.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме **вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок** на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. **В течение одного дня со дня принятия** указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются заказчиком на официальном сайте (в единой информационной системе).

В случае если изменения в извещение о проведении аукциона внесены Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.

20.7. Настоящая документация и иная информация об открытом аукционе размещается на официальном сайте Единой информационной системы Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт), на сайте электронной торговой площадки ЭТП Торги-Онлайн https://etp.torgi-online.com (далее – сайты). За получение документации плата не взимается.

**Информационная карта**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Наименование** |
|  | **Заказчик: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия****Юридический и фактический адрес:** 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д.5 .**Адрес электронной почты**: goszakup\_cgebur@mail.ru.**Контактные лица:** Найданов Дмитрий Гомбожапович, тел.: 8(3012) 41-51-49.По вопросам технического задания: Данилов Сергей Данилович, начальнику отдела инженерно-технического и материального обеспечения, тел.: 8(9021) 66-55-72. |
|  | **Предмет договора**: На **выполнение работ по монтажу системы вентиляции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия».** Характеристики материалов указаны в приложении №1 к аукционной документации. |
|  | **Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора:** Всего: 999 989,00 (девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек.Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ на условиях документации об аукционе, стоимость используемых при выполнении работ материалов, в том числе налогов и сборов, транспортных расходов, и других обязательных платежей |
|  | **Источник финансирования заказа: Внебюджетные средства (предпринимательская деятельность)**. |
|  | **Форма, сроки и порядок оплаты:**- Оплата осуществляется Заказчиком в безналичным порядке. Заказчик осуществляет оплату после завершения всех работ и окончательной сдачи результатов выполненных работ**,** включая устранение выявленных дефектов, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в установленный настоящим договором срок, на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке (по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3), предоставления «Заказчику» исполнительно-технической документации на выполненные работы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в течение 30 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.  |
|  | **Место, условия, количество и сроки выполнения работ:** - место выполнения работ: Здание Улан-Удэнского филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» расположенное по адресу: 670034 г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905года, д.36;- условия выполнения работ*:* **в полном объеме согласно настоящей документации.**- сроки выполнения работ: с момента подписания договора в течение 10 календарных дней.  |
|  | **Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:** **Не установлено** |
|  | **Размер обеспечения исполнения договора: 10% начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора,** что составляет: 99 998,90 **(девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 90 копеек.** Исполнение гражданско-правового договора обеспечивается **внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет**, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Договор заключается после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения гражданско-правового договора.В случае непредставления участником аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, обеспечения исполнения гражданско-правового договора в срок, установленный для заключения гражданско-правового договора, такой участник считается уклонившимся от заключения гражданско-правового договора. В ходе исполнения гражданско-правового договора подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения гражданско-правового договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных гражданско-правовым договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения гражданско-правового договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора. **Банковские реквизиты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» в случае внесения участником электронного аукциона денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора:**Получатель: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»ИНН 0323121958 КПП 032301001ОГРН 1050302662300Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», л/с 20026X05410)Расчетный счет УФК по РБ № 03214643000000010200Банк: Отделение - НБ Республика Бурятия Банка России//УФК по Республике Бурятия г.Улан-УдэБИК 018142016ЕКС 40102810545370000068код дохода 00000000000000000510. (в назначении платежа указать «Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора №\_\_\_ (извещение о проведении электронного аукциона № \_\_\_\_\_\_). |
|  | **Требования к участникам закупки:** - Соответствие участников процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.- Непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;- Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки, предложения на участие в закупке.- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год.- Правомочность участника закупки заключать договор.**-** Отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
|  | **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам:**Указаны в приложении № 1 к аукционной документации (техническое задание).Приложение № 5 к аукционной документации (сметная документация)  |
|  | **Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. №925.** |
|  | **Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме:** Для участия в аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку в форме одного электронного документа.**Заявка должна содержать:** - **Согласие участника закупки на выполнение работ** **на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.**При подаче заявки в отношении описания объекта закупки, в частности – требуемых характеристик закупаемых товаров, участниками **должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей), соответствующие установленным заказчиком**. Предложение участника в отношении поставляемых товаров, товаров **не должно сопровождаться словом «эквивалент», «не более», «не менее», «типа» и т.п**.Значения показателей предлагаемых к поставке товаров, предоставляемых участником, **не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование**. Предложение участника в отношении объекта закупки **должно полностью соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в техническом задании**.**В случае установления факта несоответствия сведений, указанных в заявке требованиям, указанным в настоящей документации, участник не допускается комиссией к участию в аукционе**.**Также заявка должна содержать следующие документы и сведения**:1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;2) Копии учредительных документов (для юридического лица); 3) Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;4) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), или заверенную копию такой выписки копии документа, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении аукциона; 5) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке.6) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого аукциона в электронной форме.Участник закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на электронной площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных настоящей документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки ЭТП Торги-Онлайн https://etp.torgi-online.com в форме одного электронного документа, содержащего предусмотренные выше документы. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).Все документы и сведения в составе заявки на участие в аукционе должны быть составлены на русском языке, быть полными, достоверными, не допускать возможность их двусмысленного толкования.**Примерный образец сведений об участнике закупки – приложение № 3.** |
|  | **Расчет начальной максимальной цены** гражданско-правового договора осуществлен по локальной смете №1 прилагается к сопроводительной документации. |
|  | **Изменение и расторжение гражданско-правового договора****Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:**а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные гражданско-правовым договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в гражданско-правовом договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.2) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий гражданско-правового договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения гражданско-правового договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных договором.При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику. При исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.**Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора.**В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор при уклонении победителя от заключения договора, с согласия такого участника процедуры закупки.Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договоров, в том числе не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора до его заключения, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, подлежат направлению в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. |
|  | **Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ:** См. п.10 информационной карты. |
|  | **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:** «22» апреля 2021 года, 08 ч. 00 мин (время местное). |
|  | **Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:** «22» апреля 2021 года. 15 ч.00 мин. (время местное). |
|  | **Дата проведения открытого аукциона в электронной форме:** «23» апреля 2021 года, время проведения аукциона: 11 ч. 00 мин. (время местное). |

Приложение № 1

к аукционной документации

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 **1. Наименование работы -** Выполнение работ по монтажу системы вентиляции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия».

 **2.  Заказчик -** ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

 **3. Место выполнения работ-** Здание Улан-Удэнского филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» расположенное по адресу: 670034 г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905года, д.36;

**4.  Цель работ –** монтаж системы вентиляции.

 **5. Технические требования к работам, являющимся предметом аукциона**

Выполнить работы согласно сметной документации;

Состав и порядок ведения исполнительной документации при осуществлении работ должен соответствовать РД-11-02-2006.

В состав исполнительной документации должны быть включены:

- общий журнал производства работ

- журнал инструктажа по ТБ

- акт освидетельствования скрытых работ по установленной форме (СНиП 12-01-2004)

- акт приемки выполненных работ

 Также включаются следующие документы:

- приказ о назначении производителя работ

- список работников с указанием паспортных данных

- список инструментов с указанием мощностей в кВт

- график работы работников и инструментов.

В связи с наличием в здании пропускного режима, подрядчик обязан предоставить список сотрудников, осуществляющих работу, и время посещения ими здания.

При выполнении работ подрядная организация должна соблюдать требования нормативных правовых актов как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ.

Подрядчик должен привлекать к исполнению работ, указанных в Договоре, только квалифицированных специалистов со знанием правил ТБ, ПБ и ОТ, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»). При привлечении граждан СНГ и иных государств руководствоваться законодательством РФ в сфере миграционной политики и порядком пребывания иностранных граждан в РФ. Предоставить Заказчику до начала выполнения работ копии документов удостоверяющих личность и разрешения на работу иностранным гражданам, выданным уполномоченным органом, или иных документов в случае, если действующим законодательством РФ разрешение на работу не требуется. Назначить приказом ответственное лицо по организации ремонтных работ.

На время проведения работ Подрядчик обязан заключить Договор на возмещение затрат заказчику за потребление коммунальных услуг и расходов энергообеспечения в соответствии с условием проекта Договора по действующим тарифам.

**6. Условия выполнения работ**

Участник размещения заказа выполняет работы в соответствии с технической частью. Подрядчик должен обеспечить объект ремонта всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтных работ в сроки, установленные календарными планами и графиками выполнения работ, без права внесения каких-либо изменений в указанные объемы и виды работ.

Определить реальные сроки и очередность выполнения работ для составления календарного плана, разработать предложения для организации проведения работ с учетом непрерывного (без сбоев) функционирования здания в целом. Поддержать работоспособность, действующих на данный момент, системы видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, сантехнического оборудования, системы отопления, вентиляции и электротехнического оборудования.

 Организация проведения ремонтных работ должна быть согласована с представителями Заказчика и начальником АХО.

Так как здание функционирует не допускать загрязнение мест общего пользования строительным мусором.

Работы организовать без ограничения прохода сотрудников и посетителей в здание и по территории в рабочие дни (понедельник-пятница).

Время выполнения работ, связанных с повышенным уровнем шума, (сверление, штробление борозд) производить в будние дни с 18 часов до 22-00 ч., в субботу и воскресенье – с 8 часов до 20-00 ч.

Отключение существующих электрических сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Подрядчик в ходе выполнения ремонтных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные и охранные сети и т.д. В случае повреждения указанных систем, Подрядчик обязан восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

При сдаче работ Подрядчик обязан предоставить однолинейную схему и расписать по группам , предоставить технический отчет по проведенным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановке до 1000В.

В случае повреждения, демонтажа стен, перегородок, потолков, полов и других кабельных сетей, линий связи, пожарной и охранной сигнализации оборудования восстановительные работы проводятся за счет подрядчика.

 В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе ремонта, Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия, а по окончании ремонтных работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику.

Подрядчик обязан ежедневно, после окончания работ, производить уборку на месте выполнения работ. Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и складировать в собственные контейнеры и вывозить на спецполигон ежедневно. Строительные отходы утилизируются в установленном порядке подрядчиком работ. Демонтируемые материалы сдаются на склад «Заказчика».

**7. Требования к применяемым строительным материалам**

Подрядчик обязан обеспечить объект проведения ремонта материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием в соответствии с технической документацией и ГОСТами. Подрядчик обязан согласовывать применяемые материалы и оборудование с Заказчиком. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 14 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

Применяемые строительные материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации). На внешней и внутренней поверхности изделий и материалов не должно быть производственных дефектов, видных повреждений.

Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.

Подрядчик в ходе осуществления работ не вправе использовать материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ. Качество поставляемого, применяемого оборудования должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации. Оборудование должно иметь сертификаты соответствия, действующие на территории РФ и гигиенический сертификат Минздравсоцразвития России. Цветовая гамма применяемых материалов используется только с письменного согласия Заказчика.

**8. Требования к технике безопасности и охране труда**

Подрядная организация обязана обеспечить безопасные условия и охрану труда работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами. При производстве работ строго руководствоваться указаниями СНиП12-04-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть1,2. Работы с электрифицированными инструментами необходимо производить по ГОСТ12.1.019-79\*.

Принимает меры по медико-санитарному обслуживанию работающих, за счет собственных средств. Организует контроль состояния и условий охраны труда. Строительная площадка на территории опасной зоны должна быть ограждена и обеспечена соответствующими знаками и надписями. Доступ посторонних лиц закрыт во все помещения, кроме указанного конкретного участка производства работ. Соблюдение правил противопожарной безопасности и ТБ возлагается на подрядную ремонтную организацию.

Обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

Выполнение работ в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р. М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 (утв. постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г. № 3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г. № 163), квалифицированным персоналом, прошедшим соответствующую аттестацию, имеющих удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, а также имеющих допуск по ПТБ и ПТЭ электроустановок потребителей, которые будут привлекаться к выполнению работ и будут использовать электрооборудование и электроинструмент (в соответствии с п.п.1.2.1., 1.4.6., 1.4.20), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6 и п. 13.1.1. Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27.12.2000 г. № 163). Информация подтверждается выписками из приказов о приеме на работу (в оригинале) или копиями гражданско-правовых договоров, а также копиями соответствующих удостоверений.

**9. Требования к качеству выполнения работ**

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

Контроль качества СМР включает входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операции в соответствии с нормативными документами части III СНиП, приемный контроль строительно-монтажных работ.

**10. Срок и объем предоставления гарантии качества**

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по Договору. Гарантийный срок качества выполненных работ с момента подписания акта выполнения работ КС-2,КС-3 и должен составлять не менее 2 лет (24 месяца). Началом срока действия гарантийных обязательств подрядчика является дата подписания акта выполнения работ КС-2,КС-3. В период эксплуатации объекта и действия срока, предоставленных подрядчиком гарантий качества выполненных работ, подрядчик устраняет за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки все дефекты, препятствующие нормальной и безопасной эксплуатации объекта, а также снижающие возможность нормальной и безопасной его эксплуатации, выявленные в ходе эксплуатации такого объекта.

**11. Сроки выполнения работ** **– с момента подписания договора в течение 10 календарных дней.**

Сроки выполнения работ определяются календарным планом (но не далее срока, указанного в извещении), являющимся неотъемлемой частью гражданско-правового договора.

**12.** Расчет стоимости работ выполнен в виде локального сметного расчета. Сметная документация составлена согласно «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС81-35.2004), базисно-индексным методом ФЕР-2001 (ФСНБ-2001 в редакции 2017г.) в текущих ценах 2019г. В сметах предусмотрены накладные расходы и плановые накопления, в соответствие с методическими указаниями Госстроя России по определению величины накладных расходов (МДС81-33.2004) и сметной прибыли (МДС81-25.2001) в строительстве.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование работ** | **Кол-во** |
| 1 | Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,1 т (100 шт) | 0,04*4 / 100* |
| 2 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2) | 3,75 |
| 3 | Разборка вентиляционных шахт (м2) | 46,6 |
| 4 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок (м3) | 9,6 |
| 5 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) | 0,065*6,5 / 100* |
| 6 | Затаривание строительного мусора в мешки (т) | 6,5 |
| 7 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 6,5 |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) | 6,5 |
| 9 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (100 отверстий)  | 0,01*1 / 100* |
| 10 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,44*44 / 100* |
| 11 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 12 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) | 0,0652*6,52 / 100* |
| 13 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 200 мм (м2) | 6,52 |
| 14 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной (100 м2)  | 0,004*0,4 / 100* |
| 15 | Фольгоизол АПП-3 (пенополиэтилен 3 мм + алюминиевая фольга) (10 м2) | 0,04*0,4 / 10* |
| 16 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (шт) | 1 |
| 17 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000 (шт) | 1 |
| 18 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (шт) | 1 |
| 19 | Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 200 мм, АЗД 196.000 (шт) | 1 |
| 20 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (шт) | 1 |
| 21 | Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки: IRE 160 C, производительность 430 м3/час (шт) | 1 |
| 22 | Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А (шт) | 1 |
| 23 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (т) | 0,0022 |
| 24 | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм (м2) | 0,15 |
| 25 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) | 1 |
| 26 | Решетки жалюзийные наружные, из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм (шт) | 1 |
| 27 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 28 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,44*44 / 100* |
| 29 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 30 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) | 0,0242*2,42 / 100* |
| 31 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 200 мм (м2) | 2,42 |
| 32 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной (100 м2) | 0,003*0,3 / 100* |
| 33 | Фольгоизол АПП-3 (пенополиэтилен 3 мм + алюминиевая фольга) (10 м2) | 0,03*0,3 / 10* |
| 34 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (шт) | 1 |
| 35 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000 (шт) | 1 |
| 36 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (шт) | 1 |
| 37 | Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки: IRE 160 C, производительность 430 м3/час (шт) | 1 |
| 38 | Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А (шт) | 1 |
| 39 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (т) | 0,0018 |
| 40 | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм (м2) | 0,05 |
| 41 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) | 1 |
| 42 | Решетки жалюзийные наружные, из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм (шт) | 1 |
| 43 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 44 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,44*44 / 100* |
| 45 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 46 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) | 0,0142*1,42 / 100* |
| 47 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 200 мм (м2) | 1,42 |
| 48 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной (100 м2) | 0,009*0,9 / 100* |
| 49 | Фольгоизол АПП-3 (пенополиэтилен 3 мм + алюминиевая фольга) (10 м2) | 0,09*0,9 / 10* |
| 50 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (шт) | 1 |
| 51 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000 (шт) | 1 |
| 52 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (шт) | 1 |
| 53 | Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки: IRE 160 C, производительность 430 м3/час (шт) | 1 |
| 54 | Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А (шт) | 1 |
| 55 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (т) | 0,0018 |
| 56 | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм (м2) | 0,05 |
| 57 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) | 1 |
| 58 | Решетки жалюзийные наружные, из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм (шт) | 1 |
| 59 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 60 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,44*44 / 100* |
| 61 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 62 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) | 0,0282*2,82 / 100* |
| 63 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 200 мм (м2) | 2,82 |
| 64 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной (100 м2) | 0,009*0,9 / 100* |
| 65 | Фольгоизол АПП-3 (пенополиэтилен 3 мм + алюминиевая фольга) (10 м2) | 0,09*0,9 / 10* |
| 66 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (шт) | 1 |
| 67 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000 (шт)  | 1 |
| 68 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (шт) | 1 |
| 69 | Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки: IRE 160 C, производительность 430 м3/час (шт) | 1 |
| 70 | Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А (шт) | 1 |
| 71 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (т) | 0,0018 |
| 72 | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм (м2) | 0,1 |
| 73 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) | 1 |
| 74 | Решетки жалюзийные наружные, из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм (шт) | 1 |
| 75 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 76 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,44*44 / 100* |
| 77 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 78 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) | 0,0142*1,42 / 100* |
| 79 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 200 мм (м2) | 1,42 |
| 80 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной (100 м2) | 0,009*0,9 / 100* |
| 81 | Фольгоизол АПП-3 (пенополиэтилен 3 мм + алюминиевая фольга) (10 м2) | 0,09*0,9 / 10* |
| 82 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (шт) | 1 |
| 83 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000 (шт) | 1 |
| 84 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (шт) | 1 |
| 85 | Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки: IRE 160 C, производительность 430 м3/час (шт) | 1 |
| 86 | Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А (шт) | 1 |
| 87 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (т) | 0,0018 |
| 88 | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм (м2) | 0,05 |
| 89 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) | 1 |
| 90 | Решетки жалюзийные наружные, из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм (шт) | 1 |
| 91 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 92 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,44*44 / 100* |
| 93 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 94 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) | 0,0142*1,42 / 100* |
| 95 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 200 мм (м2) | 1,42 |
| 96 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной(100 м2) | 0,009*0,9 / 100* |
| 97 | Фольгоизол АПП-3 (пенополиэтилен 3 мм + алюминиевая фольга) (10 м2) | 0,09*0,9 / 10* |
| 98 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (шт) | 1 |
| 99 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000 (шт)  | 1 |
| 100 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (шт) | 1 |
| 101 | Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки: IRE 160 C, производительность 430 м3/час (шт) | 1 |
| 102 | Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А (шт) | 1 |
| 103 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (т) | 0,0018 |
| 104 | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800х1200 мм (шт) | 1 |
| 105 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) | 1 |
| 106 | Решетки жалюзийные наружные, из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм (шт) | 1 |
| 107 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм(100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 108 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,44*44 / 100* |
| 109 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16(100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 110 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) | 0,0182*1,82 / 100* |
| 111 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 200 мм (м2) | 1,82 |
| 112 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной (100 м2) | 0,009*0,9 / 100* |
| 113 | Фольгоизол АПП-3 (пенополиэтилен 3 мм + алюминиевая фольга) (10 м2) | 0,09*0,9 / 10* |
| 114 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (шт) | 1 |
| 115 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000 (шт) | 1 |
| 116 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (шт) | 1 |
| 117 | Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки: IRE 160 C, производительность 430 м3/час (шт) | 1 |
| 118 | Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А (шт) | 1 |
| 119 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (т) | 0,0018 |
| 120 | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм (м2) | 0,1 |
| 121 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) | 1 |
| 122 | Решетки жалюзийные наружные, из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм (шт) | 1 |
| 123 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм(100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 124 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,44*44 / 100* |
| 125 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 126 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) | 0,026*2,6 / 100* |
| 127 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 200 мм (м2) | 2,6 |
| 128 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной(100 м2) | 0,009*0,9 / 100* |
| 129 | Фольгоизол АПП-3 (пенополиэтилен 3 мм + алюминиевая фольга) (10 м2) | 0,09*0,9 / 10* |
| 130 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (шт) | 1 |
| 131 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000 (шт) | 1 |
| 132 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (шт) | 1 |
| 133 | Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки: IRE 160 C, производительность 430 м3/час (шт) | 1 |
| 134 | Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А (шт) | 1 |
| 135 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (т) | 0,0036 |
| 136 | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800х1200 мм (шт) | 2 |
| 137 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(шт) | 1 |
| 138 | Решетки жалюзийные наружные, из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм (шт) | 1 |
| 139 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 140 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,44*44 / 100* |
| 141 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 142 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) | 0,0038*0,38 / 100* |
| 143 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 200 мм (м2) | 0,38 |
| 144 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной (100 м2) | 0,012*1,2 / 100* |
| 145 | Фольгоизол АПП-3 (пенополиэтилен 3 мм + алюминиевая фольга) (10 м2) | 0,12*1,2 / 10* |
| 146 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (шт) | 1 |
| 147 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000 (шт) | 1 |
| 148 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (шт) | 1 |
| 149 | Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки: IRE 160 C, производительность 430 м3/час (шт) | 1 |
| 150 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (т) | 0,0018 |
| 151 | Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А (шт) | 1 |
| 152 | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм (м2) | 0,05 |
| 153 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) | 1 |
| 154 | Решетки жалюзийные наружные, из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм (шт) | 1 |
| 155 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 156 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,44*44 / 100* |
| 157 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 158 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) | 0,0048*0,48 / 100* |
| 159 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 200 мм (м2) | 0,48 |
| 160 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной (100 м2) | 0,012*1,2 / 100* |
| 161 | Фольгоизол АПП-3 (пенополиэтилен 3 мм + алюминиевая фольга) (10 м2) | 0,12*1,2 / 10* |
| 162 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (шт) | 1 |
| 163 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000 (шт)  | 1 |
| 164 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (шт) | 1 |
| 165 | Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки: IRE 160 C, производительность 430 м3/час (шт) | 1 |
| 166 | Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А (шт) | 1 |
| 167 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (т)  | 0,0018 |
| 168 | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм (м2) | 0,05 |
| 169 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) | 1 |
| 170 | Решетки жалюзийные наружные, из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм (шт) | 1 |
| 171 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 172 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,44*44 / 100* |
| 173 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 174 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) | 0,0012*0,12 / 100* |
| 175 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 200 мм (м2) | 0,12 |
| 176 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной (100 м2) | 0,012*1,2 / 100* |
| 177 | Фольгоизол АПП-3 (пенополиэтилен 3 мм + алюминиевая фольга) (10 м2) | 0,12*1,2 / 10* |
| 178 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (шт) | 1 |
| 179 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000 (шт) | 1 |
| 180 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (шт) | 1 |
| 181 | Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки: IRE 160 C, производительность 430 м3/час (шт) | 1 |
| 182 | Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А (шт) | 1 |
| 183 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (т) | 0,0009 |
| 184 | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм (м2) | 0,05 |
| 185 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) | 1 |
| 186 | Решетки жалюзийные наружные, из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм (шт) | 1 |
| 187 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 188 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,44*44 / 100* |
| 189 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 190 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) | 0,0042*0,42 / 100* |
| 191 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 200 мм (м2) | 0,42 |
| 192 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной (100 м2) | 0,012*1,2 / 100* |
| 193 | Фольгоизол АПП-3 (пенополиэтилен 3 мм + алюминиевая фольга) (10 м2) | 0,12*1,2 / 10* |
| 194 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (шт) | 1 |
| 195 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000 (шт) | 1 |
| 196 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (шт) | 1 |
| 197 | Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки: IRE 160 C, производительность 430 м3/час (шт) | 1 |
| 198 | Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А (шт) | 1 |
| 199 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (т) | 0,0018 |
| 200 | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм (м2)  | 0,05 |
| 201 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) | 1 |
| 202 | Решетки жалюзийные наружные, из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм (шт) | 1 |
| 203 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 204 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,44*44 / 100* |
| 205 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 206 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) | 0,0852*8,52 / 100* |
| 207 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 200 мм (м2) | 8,52 |
| 208 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной (100 м2) | 0,012*1,2 / 100* |
| 209 | Фольгоизол АПП-3 (пенополиэтилен 3 мм + алюминиевая фольга) (10 м2) | 0,12*1,2 / 10* |
| 210 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (шт) | 1 |
| 211 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000 (шт)  | 1 |
| 212 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (шт) | 1 |
| 213 | Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 200 мм, АЗД 196.000 (шт) | 1 |
| 214 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (шт) | 1 |
| 215 | Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки: IRE 160 C, производительность 430 м3/час (шт) | 1 |
| 216 | Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А (шт) | 1 |
| 217 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (т) | 0,0022 |
| 218 | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм (м2) | 0,15 |
| 219 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) | 1 |
| 220 | Решетки жалюзийные наружные, из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм (шт) | 1 |
| 221 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 222 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,44*44 / 100* |
| 223 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 (100 отверстий) | 0,01*1 / 100* |
| 224 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) | 0,0248*2,48 / 100* |
| 225 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 200 мм (м2) | 2,48 |
| 226 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной (100 м2) | 0,012*1,2 / 100* |
| 227 | Фольгоизол АПП-3 (пенополиэтилен 3 мм + алюминиевая фольга) (10 м2) | 0,12*1,2 / 10* |
| 228 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (шт) | 1 |
| 229 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000 (шт) | 1 |
| 230 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (шт) | 1 |
| 231 | Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки: IRE 160 C, производительность 430 м3/час (шт) | 1 |
| 232 | Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А (шт)  | 1 |
| 233 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (т) | 0,0018 |
| 234 | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм (м2) | 0,05 |
| 235 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) | 1 |
| 236 | Решетки жалюзийные наружные, из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм (шт) | 1 |

Приложение № 2

к аукционной документации

***Оформляется на фирменном бланке участника закупки***

**Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме № \_\_\_\_\_\_\_**

Настоящим подтверждаем, что **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*полное наименование участника закупки)*** ознакомилось с условиями документации об открытом аукционе в электронной формена право заключения гражданско-правового договора **на выполнение работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»**, с ними согласно и возражений не имеет.

В частности, **\_\_\_\_\_\_\_ (*полное наименование участника закупки****)*, подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

* результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех сведений, данных, представленных в заявке *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (****наименование участника закупки****)*, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;
* за любую ошибку или упущение в представленной *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (****наименование участника закупки****)* заявке, ответственность несет *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (****наименование участника закупки****).*

**В случае признания \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование участника закупки)* победителем, обязуемся:**

1. Заключить гражданско-правовой договор на условиях, указанных в документации об открытом аукционе в электронной форме и настоящей заявки.
2. Выполнить работы в соответствии с требованиями заключенного гражданско-правового договора.
3. Не вносить в гражданско-правовой договор изменения, не предусмотренные условиями аукционной документации.

**Настоящим подтверждаем:**

- Непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица - *(****наименование участника закупки****)*, отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- Неприостановление деятельности участника процедуры закупки *(****наименование участника закупки****)* в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

- Отсутствие у участника закупки *(****наименование участника закупки****)* недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год.

- Правомочность участника закупки *(****наименование участника закупки****)* заключать договор.

- Отсутствие сведений об участнике закупки *(****наименование участника закупки****)* в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Удостоверяем, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

### Приложение:

### Сведения и документы, указанные в п.11 информационной карты «Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе».

Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*полное наименование* *участника закупки):*

### Руководитель подпись ФИО

М.п.

Приложение №3

 к аукционной документации

**Примерный образец сведений об участнике закупки - юридическом лице**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование участника закупки |  |
| 2. | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПОДата постановки на налоговый учет |  |
| 3. | Место нахождения |  |
| 4. | Почтовый адрес |  |
| 5. | Банковские реквизиты |  |
| 6. | Номер контактного телефона, Ф.И.О. уполномоченных представителей участника закупки для получения дополнительной информации |  |
| 7.  | Не проведение ликвидации участника закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства | Указать проводится/не проводится |
| 8. | Неприостановление деятельности участника процедуры закупкив порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в закупке | Указать приостановлена/не приостановлена  |
| 9. | Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год | Указатьразмерзадолженности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_% |
| 10. | Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Указать наличие / отсутствие |

Примечание: Место нахождения участника закупки должно соответствовать адресу (месту нахождения), указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц.

**Примерный образец сведений об участнике закупки – индивидуальном предпринимателе, физическом лице**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2. | Паспортные данные: |
| 2.1. | серия паспорта |  |
| 2.2. | номер паспорта |  |
| 2.3. | дата выдачи паспорта |  |
| 2.4. | орган, выдавший паспорт |  |
| 3. | ИННДата постановки на налоговый учет |  |
| 4. | Место жительства |  |
| 5. | Номер контактного телефона |  |
| 6. | Банковские реквизиты |  |
| 7. | Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства | Указать проводится/не проводится |
| 8.  | Неприостановление деятельности участника закупкив порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в закупке | Указать приостановлена/не приостановлена  |
| 9. | Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год | Указатьразмерзадолженности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_% |
| 10. | Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Указать наличие / отсутствие |

Примечание: Место жительства участника закупки, указанное в п.4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения), указанному в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Приложение № 4

к аукционной документации

*Проект*

**Договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**На выполнение работ по монтажу системы вентиляции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»**

**г. Якутск «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице главного врача Булутова Кирилла Владимировича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», по результатам проведенного электронного аукциона (протокол от \_\_ \_\_\_\_\_201\_ г. №\_\_), заключили настоящий гражданско-правовой договор в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия", Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Договор) о нижеследующем:

**1. Общие положения**

1.1. Предметом Договора является выполнение работ монтажу системы вентиляции в здании Улан-Удэнского филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», находящегося по адресу: 670034 г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905года, д.36, согласно техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2.Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу системы вентиляции, согласно сметной документации:

Приложению № 1 к настоящему Договору (техническое задание);

Приложению №2 к настоящему Договору (Локально-сметный расчет);

(далее по тексту – Работа) и сдать работу, готовую к эксплуатации, со всеми необходимыми инженерными конструкциями и оборудованием.

1.3. «Заказчик» обязуется принять результат работ и оплатить их в сроки, в порядке и на условиях, указанных в настоящем договоре.

1.4. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, виды и объем, сроки, состав отчетной документации, а также последовательность действий при выполнении работ и другие условия определяются в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.5. Технические, экономические и другие требования к работам, являющимся предметом договора, должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ и другим действующим нормативным актам Российской Федерации.

1.6. Содержание, объем, сроки выполнения работ указаны в техническом задании (приложение №1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.7. **Работы выполняются из материалов «Подрядчика»**.

**2. Порядок расчетов**

2.1. Цена Договора составляет **\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек,** **в том числе НДС \_\_%\_\_\_рублей \_\_\_копеек/НДС не предусмотрен**.

2.2. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ на условиях документации об аукционе, стоимость используемых при выполнении работ материалов, в том числе налогов и сборов, транспортных расходов, и других обязательных платежей.

2.3. В случае превышения «Подрядчиком» объемов и стоимости работ, при отсутствии дополнительного соглашения Сторон, такое превышение оплачивается «Подрядчиком» за свой счет.

2.4. Привлечение к выполнению работ третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему договору.

2.5. Заказчик осуществляет оплату после завершения всех работ и окончательной сдачи результатов выполненных работ**,** включая устранение выявленных дефектов, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в установленный настоящим договором срок, на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке (по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3), предоставления «Заказчику» исполнительно-технической документации на выполненные работы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в течение 15 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Оплата производится за счет средств бюджетных учреждений (получатели средств федерального бюджета).

2.7. Оплата производится путем безналичного перечисления на расчетный счет «Подрядчика» в валюте РФ.

2.8. Моментом исполнения обязательства по оплате «Заказчиком» принятых работ считается день списания денежных средств с расчетного счета «Заказчика».

2.9. При изменении платежных реквизитов «Подрядчик» уведомляет «Заказчика» о новых платежных реквизитах в течение 5 (Пяти) дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные при заключении настоящего Договора реквизиты, несет «Подрядчик».

**3. Обязательства Подрядчика**

3.1. Подготовить рабочую документацию на основании технического задания, а также иных исходных данных, предоставленных «Заказчиком», в соответствии с действующими нормами, правилами и инструкциями надзорных органов.

3.2. Подрядчик должен привлекать к исполнению работ только квалифицированных специалистов со знанием правил ТБ, ПБ и ОТ, имеющих соответствующий разряд, действующий протокол проверки знаний норм и правил работы в электроустановках не менее 4 группы допуска и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»). Назначить приказом ответственное лицо по организации ремонтных работ.

Выполнение работ в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р. М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 (утв. постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г. № 3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г. № 163) квалифицированным персоналом, прошедшим соответствующую аттестацию

3.3. «Подрядчик» обязуется приступить к работе в сроки, установленные в п.5.1. настоящего договора.

3.4. Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование, строительную технику.

3.5. «Подрядчик» обязуется выполнять работу за свой риск.

3.6. В случае, если действующим законодательством РФ установлены требования о наличии сертификатов соответствия, материалы и оборудование, используемые для выполнения работ должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

3.7. При выполнении работ должны соблюдаться требование нормативно правовых актов как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ.

3.8. Обеспечивать соответствие требованиям стандартов и технических условий транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.

3.9. «Подрядчик» должен выполнить весь комплекс работ, без права внесения каких-либо изменений в указанные объемы и виды работ.

3.10. При выполнении работ, применяемые материалы должны быть новыми.

3.11. «Подрядчик» обязан обеспечивать рабочих выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. В процессе производства ремонтных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности. При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды.

3.12. Требуемое качество и надежность работ должны обеспечиваться путем осуществления комплекса технических, организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав организации-подрядчика или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

Контроль качества СМР включает входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операции в соответствии с нормативными документами части III СНиП, приемный контроль строительно-монтажных работ.

**Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме (СНиП 12-01-2004)**. Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с участием представителя проектной организации и составлением акта промежуточной приемки этих конструкций (СНиП 12-01-2004).

При выполнении скрытых работ без оформления соответствующих актов, по требованию Заказчика «Подрядчик» обязуется за свой счет вскрыть любую часть работ и восстановить их за свой счет. При отсутствии актов на скрытые работы и актов промежуточной проверки ответственных конструкций Подрядчик заказывает обследование несущих конструкций в организации, имеющей соответствующий допуск, и оплачивает затраты на обследование несущих конструкций Объекта с составлением соответствующего заключения за свой счет.

В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших освидетельствование представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

3.14. Обеспечивать возможность осуществления «Заказчиком» контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

3.15. Беспрепятственно допускать представителей «Заказчика» к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

3.16. Согласовывать с «Заказчиком» все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями договора.

3.17. Извещать «Заказчика» обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение 2 (Двух) дней с момента их возникновения.

3.18. Выполнить все работы по настоящему договору собственными силами и/или силами привлеченных подрядных организаций в соответствии с рабочей документацией.

3.19. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц (подрядчиков) перечень работ, выполненных ими, указать в отчетной документации.

3.20. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к выполнению работ подрядчиками.

3.21. «Подрядчик» обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность «Заказчика».

3.22. В случае, если при приемке выполненных работ выявлены недостатки и дефекты, «Подрядчик» обязуется безвозмездно устранить по требованию «Заказчика» недостатки и дефекты в работе в 5-дневный срок.

3.23. «Подрядчик» обязуется предоставить гарантию на проделанную работу на срок **не менее 2 лет (24 месяца)** с момента подписания акта приемки-сдачи работ. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные по настоящему Договору «Подрядчиком» и/или привлеченными им исполнителями.

Гарантийный срок - срок, в течение которого законченный, после выполнения работ, Объект и входящие в него инженерные системы, а также любая его часть должна соответствовать требованиям, установленным договором, технической документации, требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода сооружениям, технологическому, функциональному, коммерческому назначению Объекта, должен составлять не менее 240 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется с момента подписания «Заказчиком» акта сдачи-приемки выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется «Подрядчиком» за свой счет.

**4. Обязательство Заказчика**

4.1.Произвести оплату выполненных работ на условиях настоящего договора.

4.2. При выполнении работ осуществлять контроль и технический надзор за качеством работ, соблюдением сроков их выполнения.

4.3. Назначить своего представителя для осуществления технического надзора и контроля за выполнением «Подрядчиком» работ, проведения проверки соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования условиям договора и сметной документации, а также для осуществления совместно с «Подрядчиком» приемки по акту выполненных работ.

Представитель «Заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

**5. Сроки выполнения Работ**

5.1. **Срок выполнения работ**: **С момента подписания договора в течение 10 календарных дней.**

5.2. «Подрядчик» может сдать работу досрочно по соглашению с «Заказчиком».

#

# 6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

6.1. Выполненные работы по количеству и качеству передаются «Подрядчиком» и принимаются «Заказчиком» по акту сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке (по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3), с предоставлением «Заказчику» исполнительно-технической документации на выполненные работы.

**7. Ответственность сторон**

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, несвоевременной оплате или не полной оплаты, предусмотренного настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Просрочка платежа Заказчиком не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного гражданско-правовым договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного гражданско-правовым договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается гражданско-правовым договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Если просрочка в поставке товара по вине Подрядчика превысит 10% общей стоимости гражданско-правового договора Заказчик вправе расторгнуть настоящий гражданско-правовой договор полностью или частично без возмещения Подрядчику каких либо расходов или убытков, вызванных расторжением настоящего гражданско-правового договора.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от его договорных обязательств.

7.5. Неустойка вычитается из причитающегося Подрядчику платежа по настоящему договору, либо , согласно п. 5.6 гражданско-правового договора удерживается из суммы обеспечения исполнения договора.

В случае выставления счета Заказчиком Подрядчику, Подрядчик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.

7.6. В случаи реорганизации одной из сторон ответственность за ненадлежащее исполнение договора несет правопреемник.

7.7. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Заказчик и Подрядчик не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности (наводнение, землетрясение, ураган, военные действия, эмбарго на экспорт и импорт и т.п.)

В случае наступления обстоятельств форс-мажорного характера сроки исполнения обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени действия этих обстоятельств.

**8. Порядок изменения и расторжения договора**

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до момента полного выполнения сторонами обязательств по настоящему договору, кроме случаев его досрочного расторжения, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ, а в отношении расчетов до полного их погашения. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.

Изменение существенных условий гражданско-правового договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий договора.

б) при исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается оказание услуги, качество, и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

8.3. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону.

8.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения гражданско-правового договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.5. Все изменения и дополнения к гражданско-правовому договору оформляются соглашением, составленным в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и являющихся неотъемлемой частью Договора.

8.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других условий или всего Договора в целом.

**9. Обеспечение исполнения Договора**

 9.1. Способами обеспечения исполнения Договора являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям, установленным Федеральным законом о контрактной системе, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет (Залог), на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.

 9.2. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, как залог денежных средств:

Получатель: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

ИНН 0323121958 КПП 032301001

ОГРН 1050302662300

Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», л/с 20026X05410)

Расчетный счет УФК по РБ № 03214643000000010200

Банк: Отделение - НБ Республика Бурятия Банка России//УФК по Республике Бурятия г.Улан-Удэ

БИК 018142016

ЕКС 40102810545370000068

код дохода 00000000000000000510.

(в назначении платежа указать «Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора № \_\_ (извещение о проведении электронного аукциона № \_\_).

 9.3.Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 10% начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, что составляет: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

 9.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 1 (один) месяц.

 9.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

 9.6. В случае, если Подрядчиком при заключении настоящего Договора на расчетный счет Заказчика были внесены денежные средства в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора, указанные денежные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика после полного исполнения обязательств по настоящему Договору. Денежные средства возвращаются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании, с которых ранее было произведено перечисление денежных средств.

 9.7. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по договору:

- если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде перечисления в качестве обеспечения на счет Заказчика денежных средств, то указанные средства Подрядчику не возвращаются;

- если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения договора.

**10. Споры**

9.1. При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением условий Договора, Стороны должны принять все меры к их разрешению путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

9.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия по месту нахождения Заказчика.

**11. Заключительные положения**

10.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

10.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

10.3. В случае, если Подрядчиком при заключении настоящего Договора на расчетный счет Заказчика были внесены денежные средства в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора, указанные денежные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика после полного исполнения обязательств по настоящему Договору. Денежные средства возвращаются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании, с которых ранее было произведено перечисление денежных средств.

**12. Приложения к договору**

Техническое задание, ведомость объемов работ.

**13. Адреса, реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия». Место нахождения: 670047, РФ, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, 5Почтовый адрес: : 670047, РФ, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, 5ИНН 0323121958 КПП 032301001 ОГРН 1050302662300Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», л/с 20026X05410)Расчетный счет УФК по РБ № 03214643000000010200Банк: Отделение - НБ Республика Бурятия Банка России//УФК по Республике Бурятия г.Улан-УдэБИК 018142016ЕКС 40102810545370000068Тел. Приемной: (301-2) 43-70-15, факс (3012) 41-65-76e-mail: cgebur@mail.ruсайт: fbuz03.ru | Поставщик/Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Место нахождения: 670047, РФ, г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_, РФ, г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН / КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в «\_\_\_\_\_\_» г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ОГРН \_ОКПО \_ОКВЭД \_тел./факс: \_e-mail: \_сайт:\_ |
| **Главный врач****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**К.В. Булутов**/**м.п.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/**м.п.** |

Приложение № 1

к договору

№**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021\_ года

**Техническое задание**

Приложение № 2

к договору

№**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года

**Локально-сметный расчет**