**Приложение №3 к Извещению**

**Договор № \_\_\_\_\_\_**

г. Волгодонск «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2022 г.

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Городской пассажирский транспорт", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Настоящий договор заключается по итогам проведения запроса котировок в электронной форме (протокол рассмотрения и оценки заявок № \_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_ г.), извещение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, победителем которого стал Исполнитель.

1.2. По настоящему договору Исполнитель обязуется **оказать услуги по обслуживанию и ремонту автобусов МАЗ 103965, ЛиАЗ-529222-01 ЛиАЗ- 529222-0000010, ЛиАЗ-529222,** принадлежащего Заказчику, (далее - услуги), в соответствии с Техническим заданием Приложения №1 к Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а также техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-техническими и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации выполнения работ и оказания услуг, действующими в Российской Федерации и (или) определяемыми заводами-изготовителями основных изделий автомобилей, а Заказчик принять и оплатить на условиях, предусмотренных договором.

1.3. Оказание услуг осуществляется Исполнителем по адресу:

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, д.4. По необходимости Исполнитель может оказать услуги по месту своего пребывания.

1.4. Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги Исполнителя, на условиях настоящего договора.

**2. Права и обязанности сторон**

**2.1. Исполнитель обязуется:**

2.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества в соответствии с настоящим договором, действующей технической документацией, государственными стандартами, техническими условиями, а также эксплуатационными, ремонтными нормами и рекомендациями завода-изготовителя соответствующего транспортного средства.

2.1.2. Выполнить требования к месту оказания услуг, а именно:

2.1.3. Использовать при проведении технического обслуживания и ремонта новые, не бывшие в употреблении запасные части и материалы.

2.1.4. Предоставить Заказчику в течение 2 (двух) календарных дней, следующих за днем заключения Договора, нормативные документы в электронном виде или электронные программы с нормативами трудоемкостей не превышающие нормативы времени, на проведение ремонтных работ установленные заводом-изготовителем, в соответствии с которыми Исполнитель будет производить ремонтные работы автотранспорта по Договору, а также предоставить представителю Заказчика на станции технического обслуживания (далее - СТО) автоматизированное рабочее место для осуществления проверки нормировок выполненных работ (оказанных услуг) и стоимости запасных частей, подлежащих замене в ходе ремонта автотранспорта Заказчика.

2.1.5. Осуществлять прием автотранспорта Заказчика на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту без предварительной записи, ежедневно, в рабочие дни, в соответствии с графиком работы Исполнителя.

2.1.6. Принять на техническое обслуживание и ремонт не менее 3 единиц автотранспорта Заказчика в сутки, а так же проводить работы (оказывать услуги) по обслуживанию и ремонту не менее 3 единиц автотранспорта одновременно.

2.1.7. Оказывать услуги в следующем порядке:

- оформлять заказ-наряд (направление) для согласования работ и запасных частей, с указанием их количественных показателей и стоимости в пределах цены Договора;

- до проведения ремонта проводятся диагностические работы в срок не более 1-го дня с момента прибытия автотранспорта на СТО;

- после проведения диагностических работ, в срок не более 1-го дня с момента проведения диагностических работ, согласовывать с Заказчиком, объемы необходимого ремонта с целью определения целесообразности проведения ремонта. При этом Исполнитель представляет акт согласования дополнительных работ и запасных частей по форме, предусмотренной приложением к Договору, с указанием их стоимости в пределах цены Договора с приложением диагностического заключения или диагностического листа, содержащего расшифровку видов работ;

- после согласования с Заказчиком производить согласованные ремонтные работы с заменой запасных частей в установленные договором сроки;

- информировать Заказчика о предполагаемом времени окончания работ (услуг) не менее чем за 3 часа до окончания работ (оказания услуг);

- отремонтированный автотранспорт передавать Заказчику вместе с экземпляром (оригиналом) перечня выполненных работ (оказанных услуг) и замененных запасных частей;

- в течение 5 рабочих дней с момента приемки выполненных работ (оказанных услуг), Заказчику передать документы на выполненные работы (оказанные услуги), копии соответствующих заявочных листов-требований на выдачу автотранспорта после ремонта, оригинал второго экземпляра перечня выполненных работ (оказанных услуг) и замененных запасных частей, оформленных надлежащим образом, приобщенных к платежным документам (акт выполненных работ (оказанных услуг), заказ-наряд, счет-фактура и счет) с прилагаемым реестром, с указанием даты передачи;

- неисправные (заменённые) запасные части, узлы и агрегаты, содержащие металл, кроме не подлежащих передаче Заказчику, формируются в соответствии с заказ-нарядом и передаются Заказчику с периодичностью не менее 1 раза в 10 дней, (или не поздней 3-х дней с момента выхода из ремонта последней единицы автотранспорта Заказчика).

- образующиеся при ремонте отходы принимаются в собственность Исполнителя без составления отдельного документа о передаче;

- сверка выполненных работ (услуг) производится Исполнителем с Заказчиком нарастающим итогом по состоянию на 1-е число каждого месяца за прошедший период.

2.1.8. Оказывать следующие услуги с момента прибытия автотранспорта на СТО в сроки:

- техническое обслуживание – не более 2-х дней,

- жестяно-сварочные – не более 14-и дней,

- слесарные – не более 14-и дней,

- ремонт электрооборудования – не более 5-и дней;

- диагностические – не более 1-го дня,

- арматурные – не более 14-и дней.

Срок выполнения двух и более видов оказания услуг, предписанных одним заявочным листом, по ремонту одной единицы автотранспорта не должен превышать 20 календарных дней или срока, согласованного с Заказчиком.

2.1.9. Осуществить сборку разобранного им автотранспорта своими силами и за свой счет в течение 3-х суток с момента предъявления требования Заказчика в случае не согласования стоимости ремонта (запасных частей).

2.1.10. Оказывать услуги по договору с момента заключения договора на один календарный год, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

**2.2. Заказчик обязуется:**

2.2.1. Предоставлять автотранспорт Исполнителю для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту.

2.2.2. Осуществлять приемку оказанных услуг в течение 3-х рабочих дней с момента получения информации от Исполнителя об окончании выполненных работ (оказанных услуг).

2.2.3. Осуществлять оплату принятых услуг, оказанных Исполнителем, по цене и в порядке, предусмотренными настоящим договором.

**2.3. Заказчик имеет право:**

2.3.1. Присутствовать на СТО Исполнителя во время производства работ (услуг) и осуществлять контроль за объёмом, сроками и качеством оказываемых в соответствии с договором работ услуг без вмешательства в деятельность Исполнителя.

2.3.2. При производстве скрытых работ, которые закрываются последующими работами, деталями, ввиду чего качество и точность их выполнения проверить невозможно, Заказчик вправе по своему усмотрению провести необходимую проверку со вскрытием этих работ. Расходы по проверке, испытанию и восстановлению возлагаются на Исполнителя.

2.3.3. Потребовать от Исполнителя сборки разобранного им автотранспорта Заказчика своими силами и за свой счет в течение трех суток в случае не согласования с Заказчиком стоимости ремонта (запасных частей).

2.3.4. В любое время в одностороннем порядке отказаться от договора полностью или частично, письменно уведомив об этом Исполнителя. При этом направление уведомления возможно только при условии 100% оплаты ранее полученных услуг. Отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке без компенсации Исполнителю убытков в случае предоставления Исполнителем неполной или недостоверной информации о месте выполнения работ, оборудовании и материалов, технической документации, а также другой информации относящейся к исполнению настоящего договора. Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения письменного уведомления.

**3. Порядок приемки оказанных услуг**

3.1. После оказания услуг Исполнитель предоставляет на утверждение Заказчику акт оказанных услуг.

3.2. Днем исполнения обязательств Исполнителем по оказанию услуг считается дата подписания Сторонами акта оказанных услуг.

3.3. В случае выявления недостатков Исполнитель в течение 1 (одного) дня с момента поступления от Заказчика требования обязан безвозмездно устранить указанные в требовании недостатки.

**4. Цена и порядок расчетов**

4.1. Предельная сумма по договору не может превысить **2 970 656,67 (Два миллиона девятьсот семьдесят тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 67 копеек) рублей,** в т.ч. НДС-20%/без НДС. Цена договора является лимитной и определяет максимальный объем услуг по договору. Заказчик не обязан полностью осуществить выборку максимального объема услуг по договору за период оказания услуг и оплате подлежат только фактически оказанные услуги.

4.2. Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, транспортных расходов, расходных и иных материалов и оборудования, используемых при оказании услуг, страхованию, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц, расходов по оплате предусмотренных законодательством Российской Федерации государственных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также все иные расходы, которые могут быть понесены Исполнителем в связи с исполнением Договора.

4.3. Цена за единицу оказанных услуг будет определена в Приложении №1 (Заказ- наряда), на основании Прайса из Приложения № 2, согласно выполненным работам (оказанном услугам), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

4.4. Заказчик производит оплату Исполнителю путем перечисления денежных средств поэтапно по факту выполнения работ (оказания услуг) по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней, после подписания Сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг) и представления Исполнителем оформленных надлежащим образом заказа-наряда, акта выполненных работ (оказанных услуг), счета и счета-фактуры.

4.5. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

**5. Гарантия**

5.1. Гарантия на результат выполненных работ (оказанных услуг) должна составлять 30 (Тридцать) дней либо 10 000 километров пробега транспортного средства. Гарантийный срок на результат выполненных работ (оказанных услуг) начинает исчисляться с даты подписания Сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг). В случае выявления недостатков в гарантийный период, Заказчик направляет Исполнителю требование об устранении выявленных недостатков. Исполнитель в течение 1 (одного) дня с момента поступления от Заказчика требования обязан за свой счёт устранить указанные в требовании недостатки.

5.2. В случае выявления недостатков выполненных работ, в период действия гарантии, срок гарантии на результат выполненных работ, заменённых частей, продлевается на период, прошедший с момента поступления требования Заказчика об устранении недостатков до их устранения.

**6. Ответственность сторон**

6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, другая сторона вправе потребовать уплату пеней в размере 0,03% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.3. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение иных обязательств по настоящему Договору в случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь): война (включая гражданскую), мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнение или иное стихийное бедствие, издания актов компетентных государственных органов Российской Федерации или органов местного самоуправления.

6.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, должна в разумный срок известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия таких обстоятельств, предоставляя независимое подтверждение наличия указанных обстоятельств, изданное компетентным государственным органом.

Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более 1 (Одного) месяца, каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне письменного уведомления, при этом ни одна из Сторон не будет требовать возмещения другой стороне убытков, связанных с расторжением настоящего Договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

**7. Форс-мажор**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как долгосрочных так и краткосрочных, как то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, блокадные ограничения. Начало и конец данных обстоятельств подтверждается соответствующими нормативными актами.

**8.** **Антикоррупционная оговорка**

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

8.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [п.п. 8.1.](#Par2) и 8[.2.](#Par3) настоящего договора, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [п.п. 8.1.](#Par2) и 8[.2.](#Par3) настоящего договора другой стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

8.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений[п.п. 8.1.](#Par2) и 8[.2.](#Par3), настоящего договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

8.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений [п.п. 8.1.](#Par2) и 8[.2.](#Par3) настоящего договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений.

8.6. В случае подтверждения факта нарушения одной стороной положений [п.п. 8.1.](#Par2) и 8[.2.](#Par3) настоящего договора и/или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 8.3. настоящего договора, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего договора.

**9. Срок действия договора**

9.1. Договор вступает в силу после заключения договора и действует до полного его исполнения.

**10. Дополнительные условия**

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания настоящего договора и действует до фактического исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Разногласия, возникающие между Исполнителем и Заказчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего договора рассматриваются в установленном ГК РФ порядке.

10.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение разрешаются Арбитражным судом.

10.4. Настоящий договор заключен в электронном виде с применением усиленной электронной подписи Заказчика и Исполнителя.

10.5. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.

10.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

10.7. В части, не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются действующим федеральным законодательством РФ.

10.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**11. Приложения к Договору**

Приложение № 1 –Техническое задание;

Приложение № 2 - Рекомендуемая форма заказ– наряда.

Приложение № 3 Акт приемки

Приложение № 4 Форма заявки на выполнение работ

**12. Реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Исполнитель** |
|  |  |

Заказчик Исполнитель

Приложение №1

к договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.

**Техническое задание**

**1.Перечень автотранспорта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тип транспортного**  **средства** | **Марка** | **Модель** | **Идентификационный номер** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | автобус | МАЗ | 103965 | Y3M103965G0000021 |
| 2 | автобус | МАЗ | 103965 | Y3M103965G0000022 |
| 3 | автобус | МАЗ | 103965 | Y3M103965G0000023 |
| 4 | автобус | МАЗ | 103965 | Y3M103965G0000024 |
| 5 | автобус | МАЗ | 103965 | Y3M103965G0000025 |
| 6 | автобус | МАЗ | 103965 | Y3М103965К0000070 |
| 7 | автобус | МАЗ | 103965 | Y3М103965К0000071 |
| 8 | автобус | МАЗ | 103965 | Y3М103965К0000072 |
| 9 | автобус | МАЗ | 103965 | Y3М103965К0000073 |
| 10 | автобус | МАЗ | 103965 | Y3М103965К0000074 |
| 11 | автобус | МАЗ | 103965 | Y3М103965К0000075 |
| 12 | автобус | МАЗ | 103965 | Y3М103965К0000076 |
| 13 | автобус | МАЗ | 103965 | Y3М103965К0000077 |
| 14 | автобус | МАЗ | 103965 | Y3М103965К0000078 |
| 15 | автобус | МАЗ | 103965 | Y3М103965К0000079 |
| 16 | автобус | МАЗ | 103965 | Y3М103965К0000080 |
| 17 | автобус | ЛиАЗ | 529222-01 | XTY5292S2C0002882 |
| 18 | автобус | ЛиАЗ | 529222-000001 | XTY529222В0001961 |
| 19 | автобус | ЛиАЗ | 529222-000001 | XTY529222С0002228 |
| 20 | автобус | ЛиАЗ | 529222-01 | XTY5292S2C0002851 |
| 21 | автобус | ЛиАЗ | 529222-01 | XTY5292S2C0002902 |
| 22 | автобус | ЛиАЗ | 529222-01 | XTY5292S2C0002889 |
| 23 | автобус | ЛиАЗ | 529222-000001 | XTY529222В0001905 |
| 24 | автобус | ЛиАЗ | 529222-01 | XTY5292S2C0002867 |
| 25 | автобус | ЛиАЗ | 529222-000001 | XTY529222В0001323 |
| 26 | автобус | ЛиАЗ | 529222-000001 | XTY529222В0001581 |
| 27 | автобус | ЛиАЗ | 529222 | XTY529222С0002718 |
| 28 | автобус | ЛиАЗ | 529222-01 | XTY5292S2C0002875 |
| 29 | автобус | ЛиАЗ | 529222-000001 | XTY529222С0002253 |
| 30 | автобус | ЛиАЗ | 529222 | XTY529222С0002643 |
| 31 | автобус | ЛиАЗ | 529222-01 | XTY5292S2C0002807 |
| 32 | автобус | ЛиАЗ | 529222 | XTY529222С0002690 |
| 33 | автобус | ЛиАЗ | 529222-01 | XTY5292S2C0002898 |
| 34 | автобус | ЛиАЗ | 529222 | XTY529222С0002673 |
| 35 | автобус | ЛиАЗ | 529222 | XTY529222С0002526 |
| 36 | автобус | ЛиАЗ | 529222-01 | XTY5292S2C0002831 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Предмет договора с указанием объема выполняемых работ, краткое описание предмета закупки: Оказание услуг по обслуживанию и ремонту автобусов МАЗ 103965, ЛиАЗ-529222-01 ЛиАЗ- 529222-0000010, ЛиАЗ-529222 | |
| Тормозная система | |
|  | Тормоза – передние и задние – проверка. Включает: снятие и установка колес и тормозных барабанов, удаление пыли, проверка свободного перемещения движущихся частей, наличия утечек из системы, износа тормозных накладок и тормозных колодок, регулировка стояночного тормоза |
|  | Тормоза – передние – проверка. Включает: снятие и установка колес и тормозных барабанов, удаление пыли, проверка свободного перемещения движущихся частей, наличия утечек из системы, износа тормозных накладок |
|  | Тормоза – задние – проверка. Включает: снятие и установка колес и тормозных барабанов, удаление пыли, проверка свободного перемещения движущихся частей, наличия утечек из системы, износа тормозных накладок и тормозных колодок, регулировка стояночного тормоза |
|  | Тормозной диск и тормозные колодки – передние – снятие и установка (с обеих сторон) |
|  | Тормозной диск и тормозные колодки – задние – снятие и установка (с обеих сторон) |
|  | Тормозные колодки – передние – снятие и установка (с обеих сторон) |
|  | Тормозные колодки – задние – снятие и установка (с обеих сторон) |
|  | Тормозной суппорт – передний – снятие и установка (с одной стороны) |
|  | Тормозной суппорт – задний – снятие и установка (с одной стороны) |
|  | Тормозной барабан – замена (с одной стороны) |
|  | Тормозной щит – снятие и установка (с одной стороны) |
|  | Главный тормозной цилиндр – снятие и установка |
|  | Вакуумный насос тормозной системы – снятие и установка |
|  | Вакуумный усилитель тормозов – снятие и установка |
|  | Вакуумный шланг – вакуумный усилитель тормозов – снятие и установка |
|  | Тормозной шланг – передний – снятие и установка (Один) |
|  | Тормозной шланг – задний – снятие и установка (Один) |
|  | Датчик износа колодок - замена |
|  | Колодки стояночного тормоза - замена |
|  | Ремонт электропроводки датчика колодок (Один датчик) |
|  | Очистка датчиков ABS |
|  | Смазка направляющих тормозного суппорта |
|  | Установка тормозного щита (Две стороны) |
|  | Замена направляющих переднего тормозного суппорта |
|  | Замена направляющих заднего тормозного суппорта |
| Рулевое управление | |
|  | Промывка системы – усилитель рулевого управления |
|  | Рулевой механизм — снятие и установка |
|  | Рулевая тяга – замена (Одна) |
|  | Наконечник рулевой тяги – снятие и установка (Один). Требуется проверка схождения передних колес - это не включается в нормы рабочего времени |
|  | Приводной ремень – насос усилителя рулевого управления – снятие и установка |
|  | Шкив – насос усилителя рулевого управления – снятие и установка |
|  | Насос системы рулевого привода с усилителем — снятие и установка. Включено: время на промывку, если фильтр может быть использован внутри бачка |
|  | Бачок жидкости рулевого привода с усилителем — снятие и установка. Включено: время на промывку, если фильтр может быть использован внутри бачка |
|  | Нагнетательная магистраль, идущая от насоса усилителя рулевого управления к рулевому механизму — снятие и установка |
|  | Рулевое колесо – установка по центру. Требуется проверка схождения передних колес - это не включается в нормы рабочего времени. |
|  | Рулевое колесо – снятие и установка |
|  | Долив масла в гидроусилитель |
| Передний мост и подвеска | |
|  | Внутреннее уплотнение левой полуоси – замена |
|  | Внутреннее уплотнение правой полуоси – замена |
|  | Левая полуось – снятие и установка |
|  | Кулак переднего колеса — замена (с одной стороны). Требуется проверка схождения передних колес - это не включается в нормы рабочего времени. |
|  | Ступица колеса. Снятие и установка (1 сторона) |
|  | Подшипник переднего колеса – замена (с одной стороны) |
|  | Шпилька переднего колеса – замена (Одна) |
|  | Шпилька переднего колеса – замена (Все) |
|  | Амортизатор в сборе, передние — снятие и установка (Один). |
| Задний мост и подвеска | |
|  | Мост в сборе, задний. Снятие и установка (снятие заднего моста без подвески). Включает прокачку тормозов |
|  | Установить все съемные элементы на новый задний мост (задний мост снят). Не включает: снятие и установку заднего моста |
|  | Ступица колеса – задняя – замена (с одной стороны) |
|  | Подшипник заднего колеса – замена (с одной стороны) |
|  | Радиальное уплотнение задней ступицы – замена (с одной стороны) |
|  | Шпильки заднего колеса – замена (с одной стороны). (Включены работы по снятию и установке ступицы, тормозного диска/барабана, колодок) |
|  | Карданный вал – снятие и установка |
|  | Сайлент-блок – задний – задняя рессора – замена (с одной стороны) |
|  | Сайлент-блок – передний – задняя рессора – замена (с одной стороны) |
|  | Задний амортизатор – снятие и установка (Один) |
|  | Долив масла в задний мост (включает замену прокладки задней крышки) |
| Коробка передач; раздаточная коробка; сцепление | |
|  | Коробка передач — снятие и установка. Не включает проверку схождения передних колес. |
|  | Коробка передач МКПП – ремонт (КПП снята) |
|  | Долив масла в КПП АКПП |
| Двигатель | |
|  | Компрессия в двигателе – проверка. Включает прогрев двигателя |
|  | Давление масла – двигатель – проверка. Включает прогрев двигателя |
|  | Двигатель и коробка передач — снятие и установка. |
|  | Блок цилиндров (короткий блок) – замена (двигатель снят) |
|  | Установка навесного оборудования на сервисный двигатель (двигатель снят). Не включает отсоединение от двигателя коробки передач в блоке с ведущим мостом |
|  | Клапанная крышка головки цилиндров – снятие и установка (Одна) |
|  | Передняя крышка двигателя – снятие и установка (сопутствующие работы включены) |
|  | Масляный поддон – снятие и установка |
|  | Головка блока цилиндров — снятие и установка. Включает время на замену масла и фильтра |
|  | Головка блока цилиндров — ремонт |
|  | Головка цилиндров – замена (новая головка цилиндров, поставленная с клапанами). Головка цилиндров снята |
|  | Впускной коллектор – снятие и установка |
|  | Выпускной коллектор – снятие и установка |
|  | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ) – снятие и установка |
|  | Сальник коленчатого вала – передний – замена (сопутствующие работы включены) |
|  | Сальник коленчатого вала – задний – замена (КПП снята) |
|  | Натяжитель ремня привода навесных агрегатов – снятие и установка |
|  | Шкив коленчатого вала – снятие и установка |
|  | Масляный насос — снятие и установка. Включает время на замену масла и масляного фильтра |
|  | Моторное масло и масляный фильтр – замена |
|  | Левая передняя опора двигателя – снятие и установка |
|  | Правая передняя опора двигателя – снятие и установка |
|  | Задняя опора двигателя – снятие и установка (Одна) |
|  | Сальник коленвала передний (двигатель снят) - замена |
|  | Сальник коленвала задний (двигатель снят) - замена |
|  | Промывка системы смазки двигателя |
|  | Долив моторного масла в двигатель |
|  | Замена коромысел привода клапанов двигателя |
|  | Корпус масляного фильтра - замена |
|  | Теплообменник масляной системы (двигатель снят) - замена |
| Топливная система | |
|  | Топливная система – прокачка |
|  | Топливный насос — снятие и установка. Включает регулировку. Проверка давления и температуры в топливном коллекторе не включена. |
|  | Топливный коллектор – снятие и установка |
|  | Топливная форсунка – снятие и установка |
|  | Питающая трубка топливной форсунки — снятие и установка Высокое давление. Не включает проверку давления и температуры в топливном коллекторе |
|  | Питающая трубка топливной форсунки — снятие и установка Высокое давление. Не включает проверку давления и температуры в топливном коллекторе |
|  | Перепускной трубопровод – топливная форсунка – снятие и установка |
|  | Топливный фильтр – снятие и установка |
|  | Топливный бак – снятие и установка |
|  | Турбокомпрессор – снятие и установка |
|  | Охладитель наддувочного воздуха – снятие и установка |
|  | Датчик уровня топлива – с/у (топливный бак снят) |
| Система охлаждения | |
|  | Проверка давлением системы охлаждения |
|  | Слив, заправка и выпуск воздуха из системы охлаждения |
|  | Радиатор – снятие и установка |
|  | Расширительный бачок для охлаждающей жидкости – снятие и установка |
|  | Насос охлаждающей жидкости — снятие и установка |
|  | Термостат – снятие и установка. Включает время на удаление воздуха из системы охлаждения |
|  | Впускной шланг охладителя моторного масла – снятие и установка |
|  | Шланг между радиатором и расширительным бачком для охлаждающей жидкости – снятие и установка |
|  | Нижний шланг радиатора – снятие и установка |
|  | Верхний шланг радиатора – снятие и установка |
|  | Шланг между расширительным бачком для охлаждающей жидкости и корпусом термостата – снятие и установка |
|  | Долив охлаждающей жидкости |
|  | Замена патрубка системы охлаждения двигателя (ОЖ слита) |
|  | Протяжка хомутов системы охлаждения двигателя |
|  | Очистка радиатора системы охлаждения двигателя |
|  | Замена радиатора системы охлаждения масла |
| Система впуска/выпуска | |
|  | Глушитель в сборе – центральный – замена |
|  | Задняя выпускная труба – замена |
|  | Датчик температуры сажевого фильтра — снятие и установка |
|  | Интеркуллер - с/у |
|  | Клапан управления турбиной - замена |
|  | Патрубок системы турбонаддува - замена |
|  | Ролик промежуточный – замена |
|  | Корпус воздушного фильтра – снятие и установка |
|  | Сменный элемент воздушного фильтра – снятие и установка |
|  | Охладитель системы рециркуляции отработавших газов (EGR) – снятие и установка |
|  | Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) – снятие и установка |
|  | Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) с охлаждением – снятие и установка |
| Система запуска | |
|  | Стартер – снятие и установка |
| Управление двигателем | |
| Электрооборудование / освещение | |
|  | Проверка системы зарядки |
|  | Аккумуляторная батарея – проверка |
|  | Аккумуляторная батарея – снятие и установка |
|  | Регулировка фар |
|  | Фара в сборе – снятие и установка (Одна). Не включает регулировку фар |
|  | Фонарь или лампа указателя поворота – боковой – снятие и установка |
|  | Задний фонарь в сборе – снятие и установка |
|  | Лампа – задний фонарь – замена |
|  | Верхний стоп-сигнал – снятие и установка |
|  | Фонарь освещения номерного знака – снятие и установка (Один) |
|  | Фонарь освещения номерного знака – снятие и установка (Оба) |
|  | Электродвигатель очистителя лобового стекла – снятие и установка |
|  | Замена лампы подсветки номера (две стороны) |
|  | Замена патрона лампы |
|  | Замена лампы стоп-сигнала |
|  | Замена лампы стоп сигнала (верхняя) |
|  | Замена лампы освещения салона |
|  | Выключатель массы - замена |
|  | Установка выключателя массы |
|  | Плафон освещения салона - замена |
| Оборудование для очистки стекол | |
|  | Рычаг очистителя – Снятие и установка (Один) |
|  | Регулировка угла рычага очистителя |
|  | Бачок омывателя – Снятие и установка |
|  | Насос омывателя лобового стекла – Снятие и установка (при снятом бачке) |
|  | Шланги омывателя лобового стекла – Снятие и установка (Все) |
|  | Замена щеток стеклоочистителя |
| Отопление и вентиляция; система кондиционирования | |
|  | Вентилятор печки - Снятие и установка |
|  | Резистор мотора печки - замена |
|  | Дополнительный отопитель салона экипажа - замена |
| Кузов / крышки кузова | |
|  | Смазка петель дверей |
|  | Регулировка двери водителя |
|  | Регулировка двери пассажира |
|  | Замена электросаленоида замка двери |
|  | Регулировка замка боковой двери (включает с/у) |
|  | Петля двери верхняя - замена |
|  | Петля двери нижняя - замена |
|  | Концевик двери - замена |
| Пневматическая система | |
|  | Суппорт (полный) переборка |
|  | Замена трещетки тормозной задней |
|  | Снятие/установка энергоаккумулятора |
|  | Снятие/установка тормозной камеры |
|  | Замена датчика ABS (ступица снята) |
|  | Замена кольца ABS (ступица снята) |
|  | Ремонт воздушного компрессора |
|  | Ремонт энергоаккумулятора |
|  | Ремонт тормозной камеры |
|  | Ремонт узлов пневматической системы |
|  | Ремонт узлов гидравлической стстемы |

**2. Состав работ (услуг):**

2.1. Диагностика неисправностей.

2.2. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту.

**3. Работы (услуги) должны соответствовать следующим требованиям:**

3.1. Требования к безопасности: в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к безопасности работ (услуг), являющихся предметом закупки. Безопасность товара должна соответствовать требованиям, установленными законодательством Российской Федерации к товару, используемому при выполнении работ (оказании услуг), являющихся предметом закупки. Эксплуатационные расходы на содержание товара не должны превышать необходимого размера для нормальной эксплуатации товара.

3.2. Требования к результатам: после проведения технического обслуживания, ремонта автотранспорт Заказчика должен быть в технически исправном состоянии, чистым; проведение работ (оказание услуг) не должно повлечь снятия автотранспорта Заказчика с гарантии завода-изготовителя.

3.3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ (услуг): гарантия на результат выполненных работ (оказанных услуг) должна составлять не менее 30 дней либо 10 000 километров пробега транспортного средства. Гарантийный срок на результат выполненных работ (оказанных услуг) начинает исчисляться с даты подписания Сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг). В случае выявления недостатков в гарантийный период, Заказчик направляет Исполнителю требование об устранении выявленных недостатков. Исполнитель в течение 1 (одного) дня с момента поступления от Заказчика требования обязан за свой счёт устранить указанные в требовании недостатки.

Гарантия на замененные запасные части должна составлять не менее 6 месяцев с даты подписания Сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг).

В случае выявления недостатков выполненных работ, заменённых агрегатов, деталей (запасных частей) в период действия гарантии, срок гарантии на результат выполненных работ, заменённых частей, продлевается на период, прошедший с момента поступления требования Заказчика об устранении недостатков до их устранения.

3.4. Требования к месту выполнения работ (оказания услуг): 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, д.4. По необходимости Исполнитель может оказать услуги по месту своего пребывания.

3.5. Требования к условиям выполнения работ (оказания услуг):

Исполнитель должен:

- использовать новые, не бывшие в употреблении запасные части и материалы;

- предоставить Заказчику в течение 2 (двух) календарных дней, следующих за днем заключения Договора, нормативные документы в электронном виде или электронные программы с нормативами трудоемкостей не превышающие нормативы времени, на проведение ремонтных работ установленные заводом-изготовителем, в соответствии с которыми Исполнитель будет производить ремонтные работы автотранспорта по Договору, а также предоставить представителю Заказчика на СТО автоматизированное рабочее место для осуществления проверки нормировок выполненных работ (оказанных услуг) и стоимости запасных частей заменённых в ходе ремонта автотранспорта Заказчика. Нормативные документы в электронном виде и электронные программы направляются в адрес Заказчика письмом за подписью Исполнителя;

- осуществлять прием автотранспорта Заказчика на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту без предварительной записи, ежедневно, в рабочие дни, в соответствии с графиком работы Исполнителя;

- обеспечивать приём на техническое обслуживание и ремонт не менее 3 единиц автотранспорта Заказчика в сутки, а так же проводить работы (оказывать услуги) по обслуживанию и ремонту не менее 3 единиц автотранспорта одновременно.

3.6. Порядок взаимодействия с Заказчиком для оказания услуг:

- оформляется заказ-наряд (направление) для согласования работ и запасных частей, с указанием их количественных показателей и стоимости в пределах цены Договора;

- до проведения ремонта проводятся диагностические работы в срок не более 1-го дня с момента прибытия автотранспорта на СТО;

- после проведения диагностических работ, в срок не более 1-го дня с момента проведения диагностических работ, согласовывать с Заказчиком, объемы необходимого ремонта с целью определения целесообразности проведения ремонта. При этом Исполнитель представляет акт согласования дополнительных работ и запасных частей по форме, предусмотренной приложением к Договору, с указанием их стоимости в пределах цены Договора с приложением диагностического заключения или диагностического листа, содержащего расшифровку видов работ;

- после согласования с Заказчиком производить согласованные ремонтные работы с заменой запасных частей в установленные договором сроки;

- Заказчик информируется о предполагаемом времени окончания работ (услуг) не менее чем за 3 часа до окончания работ (оказания услуг);

- отремонтированный автотранспорт передаётся Заказчику вместе с экземпляром (оригиналом) перечня выполненных работ (оказанных услуг) и замененных запасных частей;

- в течение 5 рабочих дней с момента приемки выполненных работ (оказанных услуг), Заказчику передаются документы на выполненные работы (оказанные услуги), копии соответствующих заявочных листов-требований на выдачу автотранспорта после ремонта, оригинал второго экземпляра перечня выполненных работ (оказанных услуг) и замененных запасных частей, оформленных надлежащим образом, приобщенных к платежным документам (акт выполненных работ (оказанных услуг), заказ-наряд, счет-фактура и счет) с прилагаемым реестром, с указанием даты передачи;

- неисправные (заменённые) запасные части, узлы и агрегаты, содержащие металл, кроме не подлежащих передаче Заказчику по перечню согласно Приложению к договору, формируются в соответствии с заказ-нарядом и передаются Заказчику вместе с автомобилем в момент выхода из ремонта единицы автотранспорта Заказчика).

- образующиеся при ремонте отходы принимаются в собственность Исполнителя без составления отдельного документа о передаче;

- сверка выполненных работ (услуг) производится Исполнителем с Заказчиком нарастающим итогом по состоянию на 1-е число каждого месяца за прошедший период (при необходимости).

3.7. Требования к срокам (периодам) выполнения работ (услуг): Исполнитель выполняет работы с момента прибытия автотранспорта на СТО в следующие сроки:

- техническое обслуживание – не более 2-х дней,

- жестяно-сварочные – не более 14-и дней,

- слесарные – не более 14-и дней,

- ремонт электрооборудования – не более 5-и дней;

- диагностические – не более 1-го дня,

- арматурные – не более14-и дней.

Срок выполнения двух и более видов работ (оказание услуг), предписанных одним заявочным листом, по ремонту одной единицы автотранспорта не должен превышать 20 календарных дней или срока, согласованного с Заказчиком.

3.8. Наименование нормативных документов, определяющих содержание и характеристики работ (услуг), соответствующие потребностям Заказчика:

1.Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, утверждённые постановлением Правительства РФ от 11.04.2001 № 290.

1. Технологические инструкции, технические условия и руководства по эксплуатации заводов-изготовителей автотранспортных средств.

2. ТР ТС 018/2011, Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств, принят решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.

3. ГОСТ 33997-2016 Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки.

4. ГОСТ 22748-77 «Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. Методы измерений.

5. ОСТ 37001.211-78 «Безопасность конструкций автомобилей. Внутреннее оборудование передней части салона кузова легковых автомобилей. Технические требования и методы испытаний».

6. РД 37.009.024-92 «Приемка, ремонт и выпуск из ремонта кузовов легковых автомобилей предприятиями автотехобслуживания».

7. РД 3112199-0178-94 «Защита подвижного состава автомобильного транспорта от коррозии».

8. РТМ 37.001.050-78 Руководящие технические материалы. Контроль геометрии шасси легковых автомобилей на станциях технического обслуживания.

9. ГОСТ 9.105-80 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов окрашивания».

10. ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических изделий перед окрашиванием».

11. Р 3112199-0240-84 Положение о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта.

Форма, срок и порядок оплаты по договору

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней  
В цену договора входят стоимость товара, работы, услуги, расходы на доставку, страхование, уплату налогов, акцизов, сборов и другие обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть у поставщика (исполнителя, подрядчика) при выполнении условий договора.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

м.п. м.п.

**Приложение № 2**

к договору № \_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_2022г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата и время приема заказа** | **00.00.00г** |  |
| **Дата и время начала работ** | **00.00.00г** |  |
| **Дата и время окончания работ** | **00.00.00г** |  |

ФОРМА [**ЗАКАЗ – НАРЯД**](http://blanker.ru/)  **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **МУП «ГПТ»** | **Адрес, телефон** |
| **Марка, модель** |  |
| **Год выпуска Пробег км** |  |
| **Государственный рег. номер** | **VIN** |
|  |  |

**Работы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Наименование работ** | **Кол-во** | **Стоимость**  **(руб.)** | **Сумма**  **(руб.)** |
|  | 1. | 1 |  | 00-00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Итого работы (руб.): 00-00**

**Ответственный: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

**С объемом работ и первоначальной стоимостью согласен\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**С Правилами предоставления услуг ознакомлен\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Все претензии, касающиеся комплектности, технического состояния автомобиля, объёма и качества выполненных работ, исправности узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту или подмены отдельных составных частей автомобиля, Заказчик обязан предъявить Исполнителю непосредственно при получении автомобиля, после проведения технического обслуживания или/ и ремонта автомобиля. В противном случае Заказчик теряет право впоследствии ссылаться на наличие каких-либо недостатков (дефектов) в выполненной Исполнителем работе (оказанных услугах), предоставленных Исполнителем запасных частях и/или расходных материалах, либо на нарушение комплектности и технического состояния автомобиля.

При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе, они устраняются Исполнителем в течении 45 рабочих.

Дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В том случае, если устранение обнаруженных Заказчиком недостатков требует заказа необходимых комплектующих у организации- производителя (поставщика), срок устранения выявленных недостатков увеличивается соразмерно времени, необходимого для получения Исполнителем заказанных комплектующих.

Гарантийный срок на приобретенные запасные части – 1 (один) месяц или 10 000 километров, при условии их установки у Исполнителя и правильной эксплуатации автомобиля.

Недостатки, обнаруженные в товаре, устраняются Продавцом в течении 45 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В том случае, если устранение обнаруженных Заказчиком недостатков требует заказа необходимых комплектующих у организации-производителя (поставщика), срок устранения выявленных недостатков увеличивается соразмерно времени, необходимого для получения Исполнителем заказанных комплектующих.

**Исполнитель несет гарантийные обязательства при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и рекомендаций исполнителя по использованию результатов работы (услуги).**

**Рекомендации по дальнейшей эксплуатации автобуса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Порядок оплаты: безналичный расчет**

**Заказ-наряд оформил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

**Объем и качество выполненных работ проверил:**

**Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

**Комплектность транспортного средства проверил:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М. П.**

**Претензий по комплектности не имею. С рекомендациями по использованию результатов работ ознакомлен. С окончательной суммой оплаты работ и стоимостью запасных частей согласен.**

**Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:**  Директор МУП «ГПТ»    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.П. Юмаев/  м.п. | **Исполнитель:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/…………. /  м.п. |  |

Приложение № 3

ФОРМА

**АКТ №\_\_\_**

**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

**(заключение о качестве и количестве выполненных работ)**

по договору № \_\_\_\_\_\_\_\_ от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

г. Волгодонск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Город Волгодонск» «Городской пассажирский транспорт», в лице Директора Юмаева Валерия Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с договором \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. (далее - Договор) Исполнитель за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выполнили работы ( по необходимости) **по обслуживанию и ремонту автобусов** **МАЗ 103965, ЛиАЗ-529222-01 ЛиАЗ- 529222-0000010, ЛиАЗ-529222 МУП «ГПТ»** **на территории** **Заказчика, расположенном по адресу:**

**347360, Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, д. 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, модель транспортного средства | | Гос. № | | Пробег, км | |
|  | |  | |  | |
| № п/п | Сведения о выполненных Работах (наименование видов работ) | Цена за единицу, рублей (с учётом всех налогов, сборов и платежей), руб. | Единица измерения по ОКЕИ | Количество (объём) | Сумма с учетом всех налогов (сборов), руб. |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | | | | |  |

Гарантийный срок на выполненные Работы составляет: 30 календарных дней или 10 000 км. пробега транспортного средства.

Общая сумма выполненных Работ по акту составляет \_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_ коп., в том числе НДС (*при наличии*) по ставке \_\_\_% на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Фактическое качество выполненных Работ соответствует (не соответствует) требованиям договора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Недостатки, выявленные при выполнении Работ (выявлены/не выявлены, если выявлены то - какие)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приемку выполненных Работ произвел: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Должность, ФИО, подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ЗАКАЗЧИКА**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО, подпись  « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202 г.  М.П. | **ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО, подпись  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202 г.  М.П. |

Приложение № 4

ФОРМА

**ЗАЯВКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

**по комплексной диагностике, техническому обслуживанию и ремонту**

**транспортного средства МУП «ГПТ»**

по договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2022** г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Транспортное средство (автобус) | | |
| Марка, модель транспортного средства | VIN | Гос. № |
|  |  |  |  |

Место выполнения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(По необходимости Исполнитель может оказать услуги по месту своего пребывания (адрес указать заранее)).

Контактное лицо Заказчика, с указанием номера телефона (факса) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОТ ЗАКАЗЧИКА**

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И. О. Фамилия

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_ г

м.п.