**Техническое задание**

**на поставку**

**автобуса на базе ГАЗельNext для нужд**

**АСУ СОН ТО «Зареченский психоневрологический интернат»**

1. **Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема  
   выполняемых работ, оказываемых услуг:**Поставка автобуса на базе ГАЗельNext для нужд АСУ СОН ТО «Зареченский психоневрологический интернат».
2. **Срок и порядок оплаты:** Оплата поставленного товара производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней после поставки товара и подписания передаточных актов. Предоплата не предусмотрена.
3. **Источник финансирования:** Субсидия из областного бюджета на цели, не связанные с оказанием государственных услуг (выполнением работ).
4. **Начальная максимальная цена договора**: 5 400 000,00 (Пять миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек).

Начальная максимальная цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), по наименьшей. Запросы о предоставлении ценовой информации направлены трем поставщикам, в ответ получены три коммерческих предложения.

1. Место поставки товара: самовывоз
2. **Срок** поставки товара: с мом6ента заключения договора по 15.12.2022 года.

# Общие требования

* 1. Товар должен соответствовать требования технических спецификаций по производительности и эргономическим показателям.
  2. Все необходимые Руководства пользователя, Техническая документация должны быть на русском языке.
  3. Предоставление Технической документации и Руководства пользователя и иной документации в виде копий не допускается.
  4. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующие на территории РФ.
  5. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством.
  6. При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары.
  7. Если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
  8. Поставляемый товар должен быть новым, не прошедшим ремонт и восстановление технических характеристик, не иметь кузовных повреждений. Не должен быть объектом залога (кредита), VIN-номер двигателя не должен находится в базе разыскиваемых транспортных средств.
  9. Вместе с товаром Поставщик передает Покупателю следующие документы:

- ПТС;

- документы, подтверждающие гарантийные обязательства завода – изготовителя;

- сервисную книжку;

- ключи;

- Передаточный документ (АКТ);

- акт приема передачи;

-копию сертификата соответствия / декларации о соответствии Техники государственным стандартам.

# Характеристики товара и требования по техническому оснащению.

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание** | Туристический автобус вместимостью 19+1 на базе сверхдлинной модификации ГАЗельNext. Открытый задний ряд. |
| **Базовый автомобиль** | ГАЗ-A69R52 ГАЗель NEXT |
| **Полная масса, кг** | 4950 |
| **Пассажировместимость, чел.** | 19+1 |
| **Габариты (ДxШxВ), мм** | Не менее (6907х2068х2753) мм |
| **Колёсная база, мм** | 3950 |
| **Двигатель** | Дизель |
| **Привод** | 4x2 (задний) |
| **Трансмиссия** | Механическая |
| **Мощность двигателя, л. с.** | не менее 139л.с. |
| **Объем двигателя, кВт** | Не менее 2776 |
| **Компоновка** | v8_5AB5_1b0 |

|  |
| --- |
| Полное остекление кузова (вклеенные стёкла, тонировка, 3 форточки) |
| Термо-шумо-виброизоляция потолка, дверей и стен |
| Шторки на окнах |
| Вентиляционный аварийный люк (стекло) |
| ФВУ (фильтро-вытяжное устройство) |
| Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие пассажирского салона |
| Пол ровный |
| Обивка салона: Выше уровня оконных проёмов, потолок – ткань; оконные проёмы – пластик; поясная линия – ткань, дверь – комбинированная отделка ткань; низ – транслин |
| Нижние обивки: напольное покрытие |
| Пассажирские сидения анатомические, С15 Турист NEXT, с регулируемой спинкой, обивка тканью, с 3-х точечными ремнями безопасности, подлокотники в проход |
| Освещение салона не менее (3 плафона) |
| Освещение зоны входа |
| Кнопки «Остановка по требованию» в пассажирском салоне со световой и звуковой индикацией у водителя |
| Салонное зеркало заднего вида |
| Запирающее устройство задних дверей |
| Автономный отопительне менее 2 кВт |
| USB розетки в подлокотниках сидений |
| Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя не менее 8 кВт (1 шт.) |
| Кондиционер моноблок 10 кВт с разводкой воздуха по полкам через комфорт блоки |
| Поручни салона |
| Боковая сдвижная дверь салона с правой стороны автоматическая |
| Боковая подножка |
| Магнитола + 4 динамика в салоне +2 динамика в кабине |
| Огнетушитель (2 шт.) |
| Аптечка (1 шт.) |
| Молоточки (2 шт.) |
| Цветографическая схема в соответствии с ГОСТом |