Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) транспортного средства**

**ГАЗ-А65R52 «ГАЗЕЛЬ NEXT» (или эквивалент)**

**1. Общие требования оказания услуг:**

Услуга оказывается в соответствии с настоящим техническим заданием и условиями проекта Договора.

Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) осуществляется на основании Федерального закона от 29.10.1998г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» и принятыми в его исполнение нормативными документами.

Поставка (передача Лизингополучателю) предмета лизинга осуществляется силами и средствами Продавца в рамках договора поставки, заключенного между Лизингодателем и Продавцом, или Лизингодателем.

Предмет лизинга должен соответствовать комплектации завода-изготовителя, быть технически исправным, заводской сборки, с отсутствием всякого рода повреждений, иметь необходимый комплект технической документации, находиться в законной продаже.

Предмет лизинга должен быть новым (не бывшем в употреблении, в ремонте, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), надлежащего качества. Использование бывших в употреблении узлов и агрегатов не допускается.

Поставляемый Предмет лизинга сопровождается документами, удостоверяющими качество передаваемого оборудования или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемое оборудование подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия) и/или другие документы качества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Предмет лизинга должен быть поставлен с комплектом документов, в том числе:

-регистрационное удостоверение или его копия, заверенная надлежащим образом, в случае если поставляемый Предмет лизинга подлежит обязательной регистрации на территории Российской Федерации;

-сервисная книжка завода-изготовителя Предмета лизинга с отметкой о продаже, с должным образом, заполненным и оформленным гарантийным талоном, отметкой о проведении предпродажной подготовки, указанием адреса гарантийного и послегарантийного обслуживания;

-техническая документация - паспорт на предмет лизинга, инструкция по эксплуатации Предмета лизинга, которые передаются Лизингополучателю при передаче Предмета лизинга Лизингодателем;

- документы необходимые для постановки предмета лизинга на учет в соответствии с действующим законодательством;

- информация об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо);

- прочие необходимые документы.

**Срок лизинга – 36 (тридцать шесть) месяцев.**

**Авансовый платеж – 10% от суммы договора лизинга.**

**Размер выкупного платежа 1 000,00 руб.**

**Форма графика лизинговых платежей – аннуитетными платежами.**

**Место передачи предмета лизинга – Республика Башкортостан, г. Уфа.**

**Страхование КАСКО на весь период лизинга включено в общую сумму лизинговых платежей и общую сумму договора лизинга.**

**Год выпуска предмета лизинга – не ранее января 2023 года.**

**Гарантия на предмет лизинга – 24 месяца.**

**2. Характеристики предмета лизинга:**

|  |
| --- |
| **Транспортное средство ГАЗ-А65R52 «ГАЗЕЛЬ NEXT» (или эквивалент) – 1 единица** |
| **Наименование показателя** | **Требуемое значение** |
| ЦветКоличествоТип кузоваКоличество дверейКоличество мест для сиденияОбщая пассажировместимостьСтандартКолесная формула/ведущие колесаТип приводаКатегория автобусаДорожный просвет | - Белый - 1 единица- цельнометаллический, установлен на раме- 4- 19 - 19 +3 (стоячие) +1 (водитель)- «Евро-2»- 4х2, двускатная ошиновка/задние- задний- М2- 190 мм |
| Габаритные размеры:Высота Ширина ДлинаКолесная базаМаксимальная массаТопливоБак, л.Коробка передач (марка/ тип)Рулевое управлениеРазмеры шин | - не менее 2710 мм не более 2860 мм - не менее 2068 мм не более 2268 мм - не менее 6907 мм не более 7114 мм- 3 950 мм- не более 4,6 т- дизельное- 80 л.- ГАЗ/ механическая, 5-ти ступенчатая с ручным управлением- с гидроусилителем-185/75R16С |
| Двигатель:ТипМощностьРабочий объёмМаксимальный крутящий момент, Н\*мКоличество и расположение цилиндровСхема компоновки транспортного средстваРасположение двигателя | - дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха- 150 л.с.- 2,5 л- 330- 4, рядное- полукапотная- переднее продольное |
| Комплектация | - Водительское сиденье «Стандарт».- Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей).- Центральный замок.- Электростеклоподъемники передних дверей.- Гидроусилитель руля.- Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте.- Подогрев наружных зеркал заднего вида.- АБС- Аварийно-вентиляционный люк.- Освещение салона.- Салонное зеркало заднего вида.- Боковая подножка.- Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя.- Маршрутный компьютер.- Стабилизатор задней подвески.- Брызговики задних колес.- Форточки салона.- Окна в задних дверях.- Запасное колесо.- Магнитола- Розетка 12V в панели приборов |
| https://www.yarkamp.ru/share/catalog/pic_6193_large.jpgpic_60960_large |