|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | ОКПД2: 32.50.50.190 Дозатор жидких средств для местного применения | Объем, Кубический сантмметр;Миллилитр; > 800 и < 1000. Тип: Механический (нажимной). Привод устройства - локтевой (для исключения контакта кистей рук медицинского персонала с элементами дозатора).  Режим работы - многократный, циклический (для обеспечения постоянного использования дозатора, без предварительной подготовки). Материал рычага и трубки подачи - из нержавеющей стали (для исключения разрушения при длительной эксплуатации). Максимальное усилие на рычаг - не более 35 Н (3, 5кг) - для исключения поломок дозатора при чрезмерном нажатии на привод. Масса устройства - не более 0,6 кг - для возможности установки на гипсокартонные и иные тонкостенные непрочные конструкции. Габаритные размеры, мм(±5мм): 235 х 282 х 98 (необходимы с учетом места размещения дозатора в МО); Паспорт изделия - 1шт (для возможности использования и установки без привлечения дополнительных материальных средств). Показатели, требования, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки | шт | 65 |

1. **Наименование товара: Поставка дозатора - диспансера локтевого.**
2. **Требования к качеству, техническим характеристикам и результату работ:**

Товар должен быть новым технически исправным, без дефектов и соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены заказчику при передаче товара.

1. Поставка товара в течении 14 календарных дней с даты подписания договора.