Приложение №1 к документации

**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Заказчик****(наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона):** | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Теплоэнергетический комплекс «Ключевской» Муниципального образования сельского поселения «Ключевское»Юридический адрес:671312, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Татарский Ключ, улица Спортивная , дом 11, офис 1.Контактное лицо: Федотова Ольга ИвановнаТелефон: +7(924) 4542447E−mail: tekkluchi@mail.ru |
| 2 | **Способ закупки:** | Запрос предложений в электронной форме |
| 3 | **Предмет закупки:** | Поставка каменного угля марки ДР (0-200) |
| 4 | **Место поставки товара:** | Поставка Товара производится со склада, нахождение которого обеспечивает Поставщик, не далее чем 100 км от места нахождения Заказчика (671312, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. ТатарскийКлюч, улица Спортивная, дом 11, офис 1.) по дорогам общего пользования, силами и средствами Заказчика. |
| 5 | **Срок поставки товара** | Со дня подписания договора по 31.05.2025 г.  |
| 6 | **Техническая характеристика, технические требования** | Каменный уголь марки Др (0-200)ГОСТ 32352-2013, 1000 тонн. **Поставляемый уголь должен соответствовать следующим характеристикам:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технический анализ угля |  | Рабочее состояние | Аналитическое состояние | Сухое состояние | Сухое беззольное состояние |
| Общая влага угля, %, не более | Wt | 7,3 | 2,6 |  |  |
| Зольность угля, %, не более | A | 24,5 | 24,74 | 25,4 |  |
| Выход летучих веществ, %, не более | V | 32,4 | 34,0 | 34,9 | 46,8 |
| Высшая теплота сгорания угля, ккал/кг, не менее | Qs | 5464 | 5426 | 5571 | 7468 |
| Низшая теплота сгорания угля, ккал/кг, не менее | Qi | 4937 | 5215 | 5369 | 7196 |
| Общая сера угля, %, не более | St | 0,44 | 0,47 | 0,48 | 0,50 |

**Гранулометрический состав угля:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер мм | + 200 | 100-200 | 50-100 | 25-50 | 13-25 | 6-13 | 0-6 | Итого | Размер мм |
| Выход % | 1,9 | 16,2 | 7,3 | 8,8 | 11,4 | 15,5 | 38,9 | 100,0 | Выход % |

 |
| 7 | **Условия оплаты** | Оплата Товара производится Покупателем 100 % денежными средствами в форме платежных поручений. По согласованию сторон возможны другие формы оплаты. Стоимость каждой партии Товара должна быть оплачена Покупателем на условиях 100 % предоплаты до начала периода поставки данной партии Товара согласно Приложению – Протокола согласования количества и ассортимента Товара, сроков поставки и порядка оплаты. |
| 8 | **Требования к качеству, безопасности** | Поставляемый уголь должен соответствовать требованиям нормативных документов: ГОСТ 32464-2013, «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования», код ТН ВЭД России 2702100000, должен быть качественным и безопасным для жизни и здоровья пользователей. |
| 9 | **Требования к упаковке**  | Не установлено |
| 10 | **Требования к отгрузке**  | Поставка Товара производится на условиях самовывоза автомобильным транспортом Заказчика со склада грузоотправителя, расстоянием не более 100 км. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем загрузки Товара в автотранспортное средство, предоставленное Заказчиком (грузополучателем) и передачи Товара в распоряжение грузополучателя. |
| 11 | **Гарантийный срок** | Не установлен |