**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товаров** | **Характеристики закупаемых товаров** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Техническое обслуживание местных телефонных линий, телефонных аппаратов и местных кабельных линий. | Техническое обслуживание местных телефонных линий, телефонных аппаратов и местных кабельных линий выполняется согласно ГОСТ Р 53532 – 2009 «Показатели качества услуг телефонной связи в сети общего пользования. Общие требования».  Услуга состоит:  Проверка надежности установки прибора, чистка корпуса от пыли, грязи, устранение механических повреждений корпуса, контроль исправности элементов индикации, проверка исправности предохранителя, наличие крышек на клеммах, проверка надежности крепления проводов на разъемах. Проводится внешний осмотр с целью обнаружения и устранения повреждений, обеспечение максимального срока ее службы, выявление и устранение неисправностей. Внешний осмотр соединительных линий, коробок, контроль за целостностью кабеля, отсутствием вставок другого типа провода, удаление пыли, грязи, провисов. Контроль за качеством соединения кабеля в распределительных щитах, проверка надежности крепления кабеля питания. Устранение неисправности телефонных аппаратов, обеспечение бесперебойной и качественной связи каждого телефонного аппарата. Добавление новых рабочих мест – протяжка кабеля внутри зданий, добавление розеток (материал заказчика). Устранение неисправностей не позднее чем за 2 часа после получения заявки. Решение проблем с кабельной сетью (обрывы, плохие контакты и т. п.).  Контроль за целостностью кабеля, отсутствием вставок другого типа провода, удаление пыли, грязи, провисов. Контроль за качеством соединения кабеля в распределительных щитах, проверка надежности крепления кабеля питания. Проверка надежности установки прибора. Проводится внешний осмотр с целью обнаружения и устранения повреждений, обеспечений максимального срока ее службы, выявление и устранения неисправностей. Техническое обслуживание осуществляется по следующим адресам:  ул. Инструментальная 2 – 3 городских номера; 13 внутренних номеров;  ул. Инструментальная 2/ 1 – 1 внутренний номер;  пер. Дорожный 8/ 1 – 8 городских номеров, 42 внутренних номера;  ул. Невельская 4 Б – 11 внутренних номеров, 2 городских номера;  ул. Невельская 4 Б строение 1 – 2 внутренних номера, 1 городской номер;  ул. Невельская 4 Б строение 2- 15 внутренних номеров, 2 городских номера;  ул. Восточная 3 – 1 городской номер и 4 внутренних номера;  пер. Бухарский 20 – 1 городской номер; 4 внутренних номера;  ул. Чичерина 87 – 2 городских номера; 2 внутренних номера. | месяц | 12 |