Утверждаю

Директор МАУ «Специализированная служба»

города Улан-Удэ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Морозова

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение автомобиля- бортовая платформа на базе «УАЗ» -390945 или эквивалент

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование закупки | Приобретение автомобиля на базе УАЗ -390945 «Фермер» или эквивалент |
| Заказчик | Муниципальное автономное учреждение «Специализированная служба» города Улан-Удэ |
| Адрес Заказчика | Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского,5, тел/факс (3012) 210-210. |
| Адрес поставки автомобиля | Склад поставщика в г. Улан-Удэ. |
| Количество приобретаемых автомобилей | 1 (один) |
| Максимальная цена закупки | 1 740 000 (один миллион семьсот сорок тысяч) руб. 00 коп., в том числе расходы на доставку, предпродажную подготовку, погрузку, разгрузку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Условия оплаты | Оплата за поставленный Товар производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента передачи Товара Заказчику по месту нахождения Поставщика в г. Улан-Удэ. |
| Существенные условия поставки | 1) Передача автомобиля Заказчику не позднее 45 рабочих дней с даты заключения договора;2) Автомобиль не должен находиться в залоге, под арестом и другим обременением у третьих лиц;3) Автомобиль должен быть без пробега (за исключением пробега на проведение предпродажной подготовки). |
| Предоставление гарантийного обслуживания | Наличие дилерского сертификата. Наличие сертифицированного дилерского центра технического обслуживания на территории г. Улан-Удэ в течение 24 месяцев либо 80 000 км со дня передачи автомобиля Заказчику. Срок устранения недостатков качества товара в рамках проведения гарантийного ремонта не должен превышать 45 календарный дней. |
| Обязательная комплектация автомобиля | 1. Дата выпуска базовой модели не ранее 2024 года Категории «В», с обязательным проведением Поставщиком предпродажной подготовки с отметкой.2. Двигатель Бензиновый, ЗМЗ-409055, ЕВРО-5. 3. Количество цилиндров 4 , расположение – рядное,4. Рабочий объем,см³ не менее – 26935. Диаметр цилиндров и ход поршня, мм- 95,5\*946. Максимальная мощность л.с (кВт) при об/мин-112,2 (82,5) при 4250 об/мин7. Максимальный крутящийся момент, Н\*м – 213 при 2700 ± 200 об/мин.8. Топливо Бензин АИ-92-К59. Коробка передач-5-ти ступенчатая механическая BAIC10.Раздаточная коробка - Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью двух рычагов.11. Тип привода - 4\*412. Передаточное число понижающей передачи- 1,94013. Подвеска передняя — зависимая, рессорная14. Подвеска задняя - зависимая, рессорная15. Рулевой механизм- Рулевой привод с ГУР.16.Тип рабочих тормозов передняя ось - с дисковыми механизмами вентилируемые; задняя ось- с барабанными механизмами.17. Колесные диски стальные -6,5J\*16Н2,18.Колпаки на ступицах передних колес.19. Передний бампер с накладками20.Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания.21. Шины 225/75R1622.Объем топливного бака, не менее- 50л23.Количество мест- 5. Сидения с точечными ремнями безопасности, материал обивки сидений – ткань.24. Кабина 5-ти местная 3-х дверная с 3-х местным сидением по ходу движения.25. Платформа металлическая с тентом.26. Полная масса, кг-307027. Масса снаряженного автомобиля, кг-199528. Грузоподъемность, кг-107529. Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг-143530. Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг-163531. Габаритные размеры: длина – не менее 4847мм, ширина по кабине с учетом зеркал-2170 мм, без учета зеркал-1940 мм. высота по тенту- 2355 мм.32.Устройство вызова экстренных оперативных служб « ЭРА-ГЛОНАСС».33. Обшивка салона и кабины ДНПП с ворсом.34. Автомагнитола35. Аудиосистема.2 динамика, проводка, антенна.36. Цвет кузова – серый.37. Отопитель UAZ СГЗ кабины дополнительный без электронасоса в системе отопления.( в салоне автомобиля). Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления.38. Автомобильная аптечка в соответствии с Приказом от 24 мая 2024 г. N 260н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)-1шт,-1шт,39. Огнетушитель автомобильный 2л- 1 шт.40. Знак аварийной остановки-1шт,41. Резиновые коврики в кабину водителя-2шт.42. Комплект инструмента ЗИП (домкрат, ключ баллонный, вороток,)43. Шины зимние -225/75R1644. Компрессор UAZ -1шт |
| Предоставление обязательной документации Заказчику | Электронный Паспорт транспортного средства (ЭПТС)-выписка из электронного паспорта,Паспорта на оборудование с отметкой о гарантии (при наличии)Сервисная книжка.Руководство по эксплуатации автомобиля.Отгрузочные документы (счет-фактуры или УПД, договор, акт приема передачи). |

Исп. Ступина Л.Н.

тел. 8(3012)210-210