**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Характеристики товара:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта закупки** | **ОКПД 2** | **Описание объекта закупки** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Труба питьевая | 22.21.29.110 | Тип: питьевая  Наружный диаметр: 110 мм  Толщина стенки: не менее 6,6 мм  Максимальное давление: не менее 10 атм  Максимальная температура: не менее 40 °C  Материал: ПЭ-100 | метр | 1500 |
| 2 | Труба питьевая | 22.21.29.110 | Тип: питьевая  Наружный диаметр: 63 мм  Толщина стенки: не менее 3,8 мм  Максимальное давление: не менее 10 атм  Максимальная температура: не менее 40 °C  Материал: ПЭ-100 | метр | 200 |
| 3 | Труба питьевая | 22.21.29.110 | Тип: питьевая  Наружный диаметр: 40 мм  Толщина стенки: не менее 2,4 мм  Максимальное давление: не менее 10 атм  Максимальная температура: не менее 40 °C  Материал: ПЭ-100 | метр | 200 |
| 4 | Труба питьевая | 22.21.29.110 | Тип: питьевая  Наружный диаметр: 32 мм  Толщина стенки: не менее 2,0 мм  Максимальное давление: не менее 10 атм  Максимальная температура: не менее 40 °C  Материал: ПЭ-100 | метр | 200 |
| 5 | Фланцевое соединение компрессионное | 22.21.29.130 | Присоединение: компрессионно-фланцевое  Диаметр: 110 мм  Размер резьбы: 4" дюйма  Максимальная температура: не менее 40 °C  Материал: ПНД (полиэтилен низкого давления) | шт | 10 |
| 6 | Муфта соединительная компрессионная | 22.21.29.130 | Диаметр: 110 мм  Максимальная температура: не менее 40 °C  Материал: ПНД (полиэтилен низкого давления) | шт | 14 |
| 7 | Седелка компрессионная | 22.21.29.130 | Диаметр: 110 мм  Размер резьбы: 2" дюймы  Максимальная температура: не менее 40 °C  Материал: полиэтилен | шт | 5 |
| 8 | Седелка компрессионная | 22.21.29.130 | Диаметр: 110 мм  Размер резьбы: 3/4" дюймы  Максимальная температура: не менее 40 °C  Материал: полиэтилен | шт | 40 |
| 9 | Седелка компрессионная | 22.21.29.130 | Диаметр: 63 мм  Размер резьбы: 3/4" дюймы  Максимальная температура: не менее 40 °C  Материал: полиэтилен | шт | 40 |

**2. Место поставки**: Волгоградская область, г. Ленинск, ул. им. Чернышевского, д.2 «а» ВЗС №1 ООО «Ленинский ВодоКанал».

**3. Срок поставки:** с момента заключения договора до 31.12.2025 года, партиями, согласно заявкам Заказчика.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем) но не менее 36 месяцев с даты приемки товара Заказчиком. В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.

Документы, подтверждающие качество (сертификаты соответствия завода изготовителя, паспорта) должны быть переданы Покупателю с продукцией и товарно-транспортными накладными.

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Сроки оплаты товара:**

Оплата Товара производится по факту поставки товара Поставщиком безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней после предъявления Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии), товарных накладных и подписания обеими сторонами товарных накладных (или УПД).