**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование объекта закупки:** Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт через сеть АЗС

**1. Технические характеристики товаров**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **ОКПД 2** | **Требования к качеству закупаемой продукции** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Бензин автомобильный АИ-100 или эквивалент | 19.20.21.145 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 «Бензин автомобильный. Технические условия» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации (Издание с Поправкой)»;  - Экологический класс – не хуже К5;  Октановое число:  - по исследовательскому методу: не менее 98,0  - по моторному методу: не менее 88,0  -Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;  -Отсутствие механических примесей. | л | 500 |
| 2 | Бензин автомобильный АИ-92 | 19.20.21.115 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 «Бензин автомобильный. Технические условия» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации (Издание с Поправкой)»;  - Экологический класс – не хуже К5;  Октановое число:  - по исследовательскому методу: не менее 92,0  - по моторному методу: не менее 83,0  -Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;  -Отсутствие механических примесей. | л | 11500 |
| 3 | Бензин автомобильный АИ-95 | 19.20.21.125 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 «Бензин автомобильный. Технические условия» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации (Издание с Поправкой)»;  - Экологический класс – не хуже К5;  Октановое число:  - по исследовательскому методу: не менее 95,0  - по моторному методу: не менее 85,0  -Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;  -Отсутствие механических примесей. | л | 3200 |
| 4 | Дизельное топливо | 19.20.21.300 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)»  Экологический класс – не хуже К5  Сезонность: в зависимости от времени года (сезона), в которое приобретается топливо | л | 10500 |

**2. Требования к качественным характеристикам товаров:**

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

При обнаружении каких-либо расхождений, стороны составляют двухсторонний акт, в котором отражают все расхождения и в течение 3 дней устраняют выявленные несоответствия.

В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

**3. Условия поставки**. Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты.

Количество карточек, передаваемых заказчику, не менее 10шт.

Поставка топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно.

**4. Срок поставки:** с 01.07.2025 договора по 31.12.2025 включительно, согласно заявкам Заказчика.

**5. Место поставки:** поставка товара осуществляется через АЗС, АЗС не менее 1шт., на территории с. Чалтырь, и на расстоянии не более 10 км от адреса заказчика, 346800, Ростовская область​, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. Мясникяна, 76

**6. Оформление документов и оплата**: Заправка ГСМ осуществляется в круглосуточном режиме, ежедневно на АЗС Поставщика с ежемесячной оплатой за фактически полученный объем ГСМ в пределах суммы Договора.