**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор

ООО «Енисейтеплоком»

И.С.Левчук

02.06.2025г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Техническое задание** на поставку электротехнического оборудования  для нужд ООО «Енисейтеплоком»  |
|
|
| 1. Общие данные: |
| 1.1 |  Заказчик | ООО «Енисейтеплоком» |
| 1.2 | Место поставки товара, оказания услуг  | Доставка до склада заказчика, г. Енисейск ул. Бабушкина 1/6 |
| 1.3 |  Источник финансирования | Собственные средства ООО «Енисейтеплоком» |
| 1.4 | Стоимость (включая все налоги и сборы) | 489 898 (четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 17 копеек, с учетом НДС 20% |
| 2. Общие требования: |
| 2.1 | Назначение и цели использования: | Капитальный ремонт котельного оборудования г. Енисейск ул. Ванеева, 1/9 |
| 2.2 | Требования к качеству: |  Гарантийный срок эксплуатации не менее установленного заводом изготовителем, со дня продажи при условии соблюдения требований руководства по эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие основных технических характеристик требованиям ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898), ТУ3425-041-05758109-2008. ГОСТ 22483-77 |
| 2.3 | Количество поставляемого товара, работ, услуг |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Частотный преобразователь ESQ 500-4Т0750G/0900P (75/90rDn) или эквивалент. | 1 | шт |
| выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-250А-2500-400АС-УХЛЗ | 1 | шт |
| Кабель КГхл 3\*70 | 25 | м |
| Наконечник ТМЛ70-10-13 | 15 | шт |
| Контактор реверсивный 185А 230В 2NO proxima ctr-b-r-185 | 1 | шт |
| Переключатель MTB2-BDZ 144 | 1 | шт |
| Кнопка MTB2-BW8463 | 4 | шт |
| Контактор ПМЛ-2160ДМ-32А-220AC-УХЛ4-Б | 1 | шт |
| Контактор ПМЛ-1100-10А-220AC-УХЛ4-Б | 1 | шт |
| РТЛ-2057-2-100А-(37-50А)-УХЛ4 | 1 | шт |
| РТЛ-1016-2-25А-(9-13А)-УХЛ4 | 1 | шт |
| Кабель КГхл 4\*10 | 40 | м |
| ВА47-29-3D40-УХЛ3 (4,5кА) | 1 | шт |
| Кабель КГхл 4\*4 | 40 | м |
| ВА47-29-3D8-УХЛ3 (4,5кА) | 1 | шт |
| стяжка нейлоновая 3,6\*300 | 1 | упак |
| Изолента ПВХ | 3 | шт |
| Щит с монтажной панелью ЩМП 1000\*600\*400 | 1 | шт |

 |
| 2.4 | Требования к упаковке |  Конструкция упаковки, способ упаковки и крепления должны удовлетворять действующим нормам, принятым на транспорте, и обеспечивать полную сохранность изделий при погрузочно-разгрузочных операциях, транспортировании и складировании. Маркировка товара должна соответствовать требования действующего законодательства Российской Федерации и содержать информацию о наименовании изделия, наименовании фирмы-изготовителя, адрес изготовителя, дате выпуска. |
| 3. Условия поставки товара, оказания услуг, выполнения работ |
| 3.1 | Сроки выполнения работ, оказания услуг | С момента подписания договора в течении 30 календарных дней.  |
| 4. Способ оплаты  |
| 4.1 | Авансовый платеж | Не определен |
| 4.2 | Форма, сроки и порядок оплаты | Окончательный расчет производится в течении 7 рабочих дней с момента поставки товаров. |
| 5. Требования к передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг |
| 5.1 |  Требование к качеству применяемых материалов и оборудования.Необходимые документы.  | Оборудование, материалы и электромонтажные изделия должны быть заводского изготовления, имеющие сертификаты соответствия.Оборудование и материалы должны быть новыми, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не модифицированными, не переделанными, не поврежденными.Поставляемое оборудование и материалы должны иметь сертификаты, которые Исполнитель прилагает в процессе выполнения работ по Договору: - Сертификат соответствия ГОСТ; - Санитарно-гигиенический сертификат; - Сертификат пожарной безопасности. В сертификатах качества на поставляемые материалы должно быть указано: - Наименование предприятия – изготовителя и его товарный знак;  - Наименование, марка и цвет материала; - Номер партии и дата изготовления; - Обозначение стандарта; - Результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов; - Указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и т. п).- Паспорта;- Прилагаемая документация к Товару должна быть изложена на русском языке. Обязанность поставщика по поставке товара не может быть признана исполненной без предоставления данных документов. |
| 6. Гарантийные обязательства |
| 6.1 | Условия исполнения гарантийных обязательств | Гарантийный срок на приобретаемый и поставляемый товар 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, и подтвержда­ется наличием гарантийного талона с указанием даты приобретения, номера модели, серийного номера товара, условия гарантийного обслуживания и реквизитов.Гарантийный срок на приборы учета электроэнергии и выносных дисплеев с пультами управления согласно п. 2.2 настоящего технического задания.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: Главный энергетик Ридингер А.Р Тел.89082050475Проверил:  |