**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор

ООО «Енисейтеплоком»

И.С.Левчук

02.06.2025г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Техническое задание**  на поставку электротехнического оборудования  для нужд ООО «Енисейтеплоком» | | | | | | | | | |
|
|
| 1. Общие данные: | | | | | | | | | |
| 1.1 | Заказчик | | | ООО «Енисейтеплоком» | | | | | |
| 1.2 | Место поставки товара, оказания услуг | | | Доставка до склада заказчика, г. Енисейск ул. Бабушкина 1/6 | | | | | |
| 1.3 | Источник финансирования | | | Собственные средства ООО «Енисейтеплоком» | | | | | |
| 1.4 | Стоимость (включая все налоги и сборы) | | | 489 898 (четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 17 копеек, с учетом НДС 20% | | | | | |
| 2. Общие требования: | | | | | | | | | |
| 2.1 | Назначение и цели использования: | | | Капитальный ремонт котельного оборудования г. Енисейск ул. Ванеева, 1/9 | | | | | |
| 2.2 | Требования к качеству: | | | Гарантийный срок эксплуатации не менее установленного заводом изготовителем, со дня продажи при условии соблюдения требований руководства по эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие основных технических характеристик требованиям ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898), ТУ3425-041-05758109-2008.  ГОСТ 22483-77 | | | | | |
| 2.3 | Количество поставляемого товара, работ, услуг | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Частотный преобразователь ESQ 500-4Т0750G/0900P (75/90rDn) или эквивалент. | 1 | шт | | выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-250А-2500-400АС-УХЛЗ | 1 | шт | | Кабель КГхл 3\*70 | 25 | м | | Наконечник ТМЛ70-10-13 | 15 | шт | | Контактор реверсивный 185А 230В 2NO proxima ctr-b-r-185 | 1 | шт | | Переключатель MTB2-BDZ 144 | 1 | шт | | Кнопка MTB2-BW8463 | 4 | шт | | Контактор ПМЛ-2160ДМ-32А-220AC-УХЛ4-Б | 1 | шт | | Контактор ПМЛ-1100-10А-220AC-УХЛ4-Б | 1 | шт | | РТЛ-2057-2-100А-(37-50А)-УХЛ4 | 1 | шт | | РТЛ-1016-2-25А-(9-13А)-УХЛ4 | 1 | шт | | Кабель КГхл 4\*10 | 40 | м | | ВА47-29-3D40-УХЛ3 (4,5кА) | 1 | шт | | Кабель КГхл 4\*4 | 40 | м | | ВА47-29-3D8-УХЛ3 (4,5кА) | 1 | шт | | стяжка нейлоновая 3,6\*300 | 1 | упак | | Изолента ПВХ | 3 | шт | | Щит с монтажной панелью ЩМП 1000\*600\*400 | 1 | шт | | | | | | |
| 2.4 | Требования к упаковке | | | Конструкция упаковки, способ упаковки и крепления должны удовлетворять действующим нормам, принятым на транспорте, и обеспечивать полную сохранность изделий при погрузочно-разгрузочных операциях, транспортировании и складировании.  Маркировка товара должна соответствовать требования действующего законодательства Российской Федерации и содержать информацию о наименовании изделия, наименовании фирмы-изготовителя, адрес изготовителя, дате выпуска. | | | | | |
| 3. Условия поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | | | | | | | | | |
| 3.1 | Сроки выполнения работ, оказания услуг | | | С момента подписания договора в течении 30 календарных дней. | | | | | |
| 4. Способ оплаты | | | | | | | | | |
| 4.1 | Авансовый платеж | | | Не определен | | | | | |
| 4.2 | Форма, сроки и порядок оплаты | | | Окончательный расчет производится в течении 7 рабочих дней с момента поставки товаров. | | | | | |
| 5. Требования к передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг | | | | | | | | | |
| 5.1 | Требование к качеству применяемых материалов и оборудования.  Необходимые документы. | | | Оборудование, материалы и электромонтажные изделия должны быть заводского изготовления, имеющие сертификаты соответствия.  Оборудование и материалы должны быть новыми, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не модифицированными, не переделанными, не поврежденными.  Поставляемое оборудование и материалы должны иметь сертификаты, которые Исполнитель прилагает в процессе выполнения работ по Договору:  - Сертификат соответствия ГОСТ;  - Санитарно-гигиенический сертификат;  - Сертификат пожарной безопасности.  В сертификатах качества на поставляемые материалы должно быть указано:  - Наименование предприятия – изготовителя и его товарный знак;  - Наименование, марка и цвет материала;  - Номер партии и дата изготовления;  - Обозначение стандарта;  - Результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов;  - Указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и т. п).  - Паспорта;  - Прилагаемая документация к Товару должна быть изложена на русском языке.  Обязанность поставщика по поставке товара не может быть признана исполненной без предоставления данных документов. | | | | | |
| 6. Гарантийные обязательства | | | | | | | | | |
| 6.1 | Условия исполнения гарантийных обязательств | | | Гарантийный срок на приобретаемый и поставляемый товар 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, и подтвержда­ется наличием гарантийного талона с указанием даты приобретения, номера модели, серийного номера товара, условия гарантийного обслуживания и реквизитов.  Гарантийный срок на приборы учета электроэнергии и выносных дисплеев с пультами управления согласно п. 2.2 настоящего технического задания. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: Главный энергетик Ридингер А.Р  Тел.89082050475  Проверил: | | | | | | | | | |